문서번호	시설보수과-1256
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	04/07 정진오
협 조
	주무관			최태석
	주무관			김근수
	주무관			진하영

『 2014년 도로시설물 자체정밀점검』

착수보고회 개최 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

성 동 도 로 사 업 소

〔 시 설 보 수 과 〕

『 2014년 도로시설물 자체정밀점검 』

착수보고회 개최 계획

우리부서에서 시행하는 워커힐고가 등 23개시설물 자체정밀점검과 관련 점검수행 등에 대한 착수보고회를 개최코자 함

Ⅰ		자체정밀점검 개요

대상시설물 : 워커힐고가 등 23개 시설물

연번	조별	시 설 명	종 별	등급	준공 년도	규 모(m)		구조 형식	설계 하중	업 무 수행자
						폭	연장
1	1조	워커힐고가	1종	B	1986	3~23	962	RA	DB-24	최태석
2		제2마장교	2종	B	1990	30	136	PSCI	DB-24
3	2조	옥수터널	2종	B	1984	22	165	마제형		최태석
4		서울숲1지하차도	2종	B	2005	13	198	RCB
5		서울숲2지하차도	2종	B	2005	6.5	200	RCB
6		응봉지하차도	2종	B	2007	8.1	370	RCB
7	3조	장안교(구교)	2종	C	1978	18	200	PSCI	DB-18	김근수
8		장안교(신교)	2종	B	2006	16	200	PF	DB-24
9		금호터널	2종	B	1984	22	320	마제형
10		용마고가	법정외	B	1989	17.9	48	RCS	DB-24
11	4조	능산지하차도	2종	B	1995	17	380	RCB		김근수
12		면목교	법정외	B	1974	26	72	PSCI	DB-24
13		중랑교지하차도	법정외	B	1993	18.5	320	RCB
14	5조	신내교	법정외	B	1985	31	186	RCS	DB-18	임승민
15		청량제2고가	법정외	B	2004	35	30	PF	DB-24
16		답십리굴다리지하차도	법정외	B	1987	24.6	49	RCB
17		신내지하차도	법정외	B	2000	20	320	RCB
18	6조	신답지하차도	2종	B	1998	23	490	RCB		임승민
19		동일로지하차도	법정외	B	1977	15	320	RCB
20		군자교동측지하차도	법정외	B	1983	17	254	RCB
21	7조	영동대교북단고가	2종	B	1996	15.5	230	STB	DB-24	진하영
22		먹골교	법정외	B	1987	40	42	RCS	DB-24
23		뚝섬고가	법정외	B	1994	13.5	80	RCS	DB-24

점검기간 : 2014. 4. 1 ~ 7. 9

외부전문가 합동점검 편성 현황

구 분	대상시설물	수행자 (담 당)	외부전문가		비 고
			특급기술자	중급기술자
계	23개 시설물	4인	7인	14인
1조	워커힐고가 제2마장교	최태석	정해철	김세훈, 정승호	㈜진화기술공사
2조	옥수터널 서울숲1지하차도 서울숲2지하차도 응봉지하차도	최태석	이광호	정관호, 이강선	㈜삼림엔지니어링
3조	장안교(구교) 장안교(신교) 금호터널 용마고가	김근수	조만천	최윤정, 홍영철	(재)한국재난연구원
4조	능산지하차도 면목교 중랑교지하차도	김근수	이제영	어의선, 김기호	㈜화신엔지니어링
5조	신내교 청량제2고가 답십리굴다리지하차도 신내지하차도	임승민	강면구	김동호, 박정섭	㈜동해종합기술공사
6조	신답지하차도 동일로지하차도 군자교동측지하차도	임승민	권오훈	강남구, 정태영	㈜대한이앤씨
7조	영동대교북단고가 먹골교 뚝섬고가	진하영	이상범	이경복, 채상윤	㈜스마트이앤씨

Ⅱ		착수보고회 개최

일  시 : 2014. 4. 14(월) 14:00

장  소 : 방촌당(2층)

참석자 : 12명

○ 사업소(5명) : 시설보수과장, 담당 4명(최태석, 김근수, 임승민, 진하영)

○ 외부전문가  : 각 조별 책임기술자 7명

보고내용

○ 전차 용역결과에 따른 보고서 분석

○ 현장 외관조사 방법 및 시험방법

○ 시설물별 주요 점검대상 및 선정사유

○ 주요 손상에 대한 적용 가능한 보수 보강방안 제시

○ 점검에 따른 안전 유의사항 등

진행방법

○ 각 조별로 책임기술자(특급)가 10분 이내로 착수 보고후 상호간에 점검에       따른 의견 교환

Ⅲ		향 후 계 획

착수보고회 일정 및 보고자료(PPT) 등 준비사항 공문 시행(각 조별 책임기술자)

착수보고회 주요내용에 대해서는 검토하여 자체점검시 반영 시행.  끝.