문서번호	시설관리과-9904
결재일자	2017.5.26.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
송정호	송종학	05/26 代송종범
협 조

현장실정보고에 따른 노후관 정비계획 보고

(**********)

명에 의거 동담당 업무 수행 중 현장실정보고(노후관 발견)가 접수되어 검토 후 조치 계획을 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

〇  공 사 명 : 2017년 천호1동외 17개동 상수도공사 (지시번호 신설-110)

〇  위    치 : ************

〇  관련근거 : 현장실정보고서 이준 017-10(2017.05.26.)호 「급수공사 시행 관련보고**********」

〇  보고요지 : 급수공사 시행 중 노후관 발견

□ 위치도

47-1번지

COP-40mm 확인

□ 보고내용

〇 ************** 급수공사 시행 중 *****************의        급수관이 상수도 지리정보시스템(GIS)의 속성자료(SSP-40mm)와 상이한        교체대상인 (COP-40mm)로 확인되어 정비가 필요함.

□ 처리의견

〇 상기와 같은 실정으로 노후관(COP-40mm)을 정비하고자 하며, 본 공사는 연간단가        계약업체에 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : D=40mm, L=30m

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.