문서번호	운영과-4684
결재일자	2017.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
도형철	박한수	정종기	05/26 이인근
협 조

바이오탈취시설 영양제 시범운영 계획 보고

2017. 05

중랑물재생센터

(운영과)

바이오 탈취시설 영양제 시범운영 계획 보고

◇ 소화가스 아래와 같이사용설비

◇ 소화가스 사용설비

바이오탈취용 미생물 영양제가 신규개발됨에 따라 우리센터에 시범적용하여 탈취효율등 실증 테스트를 실시하고자 함.

1		바이오필터 탈취시설 현황

구 분	용 량 (㎥/min)	제작사	대 수	처 리 구 역	비고
종합탈취동	1400	한기실업	1	소화조 등 슬러지처리시설 탈취
	1300	한기실업	1	제3.4처리장 유입동 탈취
고도처리장	450	엔바이온	1	2침사지 및 분뇨저류조 탈취
	230	엔바이온	1	2처리장 최초침전지 탈취
제3원심탈수동	450	한기실업	1	2침사지 및 분뇨저류조 탈취
자양오수펌프장	230	한기실업	1	2처리장 최초침전지 탈취

2		운영상 문제점

□ 바이오필터 탈취기 영양제 구매현황

구 분	탈 취 용 량 (㎥/min)	제 작 사 및 구 매 업 체	영양제 구매내역				비고
			사 용 량 ( ℓ/년 )	구매단가 (원/ℓ)	소요예산 (천원)	구매방법
종합탈취동	1400	한기실업	1,680	30,000	97,200	수의계약
	1300	한기실업	1,560	30,000
고도처리장	450	엔바이온	800	23,000	36,800	수의계약
	230	엔바이온	800	23,000
제3원심탈수동	450	한기실업	200	30,000	6,000	수의계약
자양오수펌프장	230	한기실업	200	30,000	6,000	수의계약

□ 바이오필터 탈취설비 영양제 구매는 탈취효율을 고려 제작사에서   납품한 특정 영양제를 수의계약으로 구매하여 사용

○ 바이오필터 탈취설비는 제작사 별 특허를 보유하고 있으나 영양제는 특허

제품에 해당되지 않은 것으로 판단됨

3		개 선 방 안

□ 바이오필터 탈취 영양제를 가격이 저렴한 신규제품 구매하여 탈취효율 등 현장 테스트를 실시 영양제 사용가능 여부 검토

4		시범 운영계획

□ 기  간 : ‘17. 5. 29 ~ 6. 28(30일)

※ 추후 모니터링 연장가능

□ 추진 방법

○ 대  상 :  탈취 바이오필터 시설 2개소

- 종합탈취동 탈취시설(1400㎥/min), 고도 탈취시설(450㎥/min)

○ 악취 모니터링 측정방법

- 지정악취: 주1회(자체 분석), 2항목(황화수소, 암모니아)

- 복합악취: 월 2회 측정(악취측정 전문기관 의뢰), VOCs 등 20항목

□ 소요 예산 :  5,060,000원

○ 탈취영양제 구매: 4,620,000원

- 영양제: 16,500원/ℓ× 280리터 / 1개월 분 = 4,620,000원

○ 복합악취 의뢰 비용: 440,000원

※ 1회는 분기별 악취검사와 병행 실시

5		개 선 효 과

○ 바이오필터 영양제 구매방법 다원화

○ 바이오필터 영양제 구매비용 절감으로 예산 절감(63백만원) 예상

- ‘16년(153백만원) → 90백만원(’17년)

6		향후 추진계획

○ 시범운영결과 분석 및 향후 사용방안 검토. 끝.