문서번호	운영과-4734
결재일자	2017.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		05/29 정종기
협 조

농축기동 에어커튼 설치 보고

2017. 05

중랑물재생센터

(운영과)

농축기동 에어커튼 설치 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

농축기동 기계실 출입문에 대하여 악취 누출방지를 위하여 아래와 같이 에어커튼 설치를 시행하고자 합니다.

1		시설현황

위 치	설치대상	설치장소	비고
농축기동	출 입 문	- 지하 기계실 - 1층 농축기 기계실	2개소

2		현황 및 문제점

점 검 자: 주무관 도형철, 주무관 박한수, 주무관 권경필, 주무관 김광옥

각 출입문 에어커튼 미설치로 악취가스가 현관으로 누출 됨

지하 기계실 출입문	농축기 기계실 출입문

3		조치계획

각 출입문 에어커튼 1200L × 2대 설치

전문설치업체 의뢰하여 설치시행

4		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 구매

소요예산: 금726,000원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영, 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.