문서번호	조경과-8457
결재일자	2017.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
현호재	송동명	05/29 이원영

2017년 시비지원 조경사업 추진 관련

중랑구 주민참여사업 (내부)설계심의 결과보고

2017. 5

푸 른 도 시 국

( 조 경 과 )

2017년 시비지원 조경사업 추진 관련

중랑구 주민참여사업 (내부)설계심의 결과보고

중랑구『누구나 함께 즐기는 면목역공원 만들기(주민참여)』건에 대하여 (내부)설계심의를 개최하였기에 아래와 같이 결과보고 드림

사업개요

사 업 명 : 누구나 함께 즐기는 면목역공원 만들기(주민참여)

위    치 : 중랑구 면목동 120-20일대(면목역공원)

규    모 : 2,664㎡

사업금액 : 150백만원(자체 구비확보 30백만원 별도)

사업내용 : 벽천 및 바닥분수 정비, 녹지대 정비, 휴게시설 정비 등

사업주체 : 중랑구

심의개요

심의구분 : 내부 설계심의(외부위원 서면 자문실시)

심의일시 : 2017. 5. 25.(목)

심의내용 : 설계내역 적정여부, 사업대상지 변경여부 등

심의위원 : 내부3(김규종, 하재호, 송동명), 외부2(유주형, 오화식)

- 외부위원 : 유주형(성하환경그룹(주)), 오화식(조경사무소 사람과나무(주))

심의결과

[ 조견부 가결 ]

서측 녹지대 기존 자연석은 철거하는 대신 현 위치에서 정비하여 재활용

하는 방안 검토

기존 파고라는 철거하는 대신 도색 등 보수정비하여 활용하는 방안 검토

이동식 수목플랜터 정비와 관련 규격(최고높이 1m이하로) 및 설치 수량을

조정하되 내부 폭(680)을 고려하여 적정한 수목(수종) 도입 방안 검토

보호판 정비시 기존 형태와 이질감이 없도록 통일성을 주는 방안을 검토

하되, 규격은 1370*1370 ➡ 2000*2000 조정하는 방안 검토

기존 방범초소(관리용 컨테이너)는 철거하는 대신 재활용하는 방안 검토

공원내 생육불량 수목은 전체적으로 교체식재 등 개선하는 방안 및 식재

수종을 다양화 하는 방안 검토

바닥분수 정비와 관련 이용편의 차원에서 음수전 설치 및 바닥재는 미끄럼

예방차원에서 잔다듬 또는 굵은 잔다듬 이상으로 마감 처리하는 방안 검토

벽천(벽면)에 대해서는 예술성 있는 작품으로 변경하는 방안 및 새롭게

설치하는 데크에 대해서는 사이즈(길이) 축소 방안 검토

(트릭아트의 경우 신규 설치하는 벽천 앞 데크에서 공연 등 개최시 무대 (뒷)

배경으로 부적절 하며, 페인트 재료는 내구성 및 관리상 어려움이 예상됨)

보고자 의견

상기 심의결과를 금번 사업내역에 반영 추진토록 중랑구에 통보

심의결과 반영, 일상감사 등 제반절차 이행 결과에 의거 예산 재배정

별첨 : 1. 설계심의 결과서 1부.

2. 외부(자문)위원 의견서 1부.

3. 사업설명서(중랑구) 1부.  끝.