문서번호	시설관리과-7396
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
김영규	04/07 원의덕
협 조

노후상수도관 정비에 따른 보고(서초동 1549-11~6호간)

명에 의하여  『2013년 내곡동외 10개동 상수도공사(연간단가)』 공사감독 업무 수행중 서초동 지역에 노후 상수도관이 발견되어 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 4. 7.

보고자 : 지방시설서기 김 영 규

▣ 현 황

○ 공 사 명 : 2013년 내곡동외 10개동 상수도공사(연간단가)

○ 위치 및 현황

- 위    치 : 서초구 서초동 1549-11~6호간

- 관    로 : 관종=DCIP(무라이닝관), 관경(D)=150mm, 연장(L)=90m

▣ 보고내용

○ 서초구 서초동 1549-11번지 앞 상수도관은 2010년 급수공사 당시 무라이닝관으로 확인되었던 구간으로, 발견 즉시 노후 상수도관 정비공사를 시행하여야 하였으나,

○ 도로굴착 심의회 개최 이전 서초구청에서 포장도로 정비공사를 시행하여 2013년까지 도로굴착 통제 구간으로

○ 현재 도로굴착 통제가 해제됨에 따라 조속히 정비공사를 시행함이 가하다고 판단됨.

▣ 조치의견

○ 2013년 내곡동외 10개동 상수도공사(연간단가) 계약업체인 탄탄컨스텍(주) 대표 소영복에게 횡단굴착을 작업지시하여 관종을 다시한번 확인코자 하며

○ 횡단굴착 시행 후 노후 상수도관으로 최종 판명시 개량공사를 작업지시하여 추후 정산시 반영코자 함.

○ 공사현황

① 횡단굴착 : B=1.1m×L=2.5m(1~2개소)

② 노후관 교체공사 ┎ 공사개요 : 구경(D)=200mm × 연장(L)=90m

┖ 예상공사비 : 16,000천원.  끝.