문서번호	현장대응단-3008
결재일자	2017.4.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
조사주임	지휘3팀장	현장대응단장		소방서장
김종진	정학상	김용갑		04/10 김병로
협 조	행정팀장		강광억
	홍보교육팀장		조승기

- 화재조사요원 감식능력 향상을 위한 -

2017년 상반기화재 재현실험 추진계획

(하이라이트와 인덕션의 발화가능성 및 연소형상을 중심으로)

강 서 소 방 서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

- 화재조사요원 감식능력 향상을 위한 -

2017년 상반기 화재 재현실험 계획

화재 재현실험을 통하여 관내에서 발생한 동종 화재사례의 실증적 고찰과 발화가능성 등을 연구하여 향후 유사 화재 발생 시 정확한 원인규명과 화재조사요원의 감식능력을 배양하는데 본 실험의 목적이 있음

Ⅰ		추진 근거

○  서울소방재난본부 현장대응단-1843(2017.1.31.)호『2017년 화재 조사분야 주요업무 추진계획 알림』

○ 서장 지시사항(2017.03.27.)호『월요간부회의시, 화재재현실험 준비철저』

Ⅱ		추진 목적

○  화재 재현실험을 통한 과학적 원인규명과 기초자료 축적

○ 화재조사요원 감식능력 향상을 통한 재난조사의 대외 공신력 확보

Ⅲ		추진중점

○ 전기레인지 중 하이라이트와 인덕션의 연소현상 과제 선정

○ 건축물 모형(조립식 앵글)을 준비하여 조건 부여 후 연소 현상 연구

○ 조건별 발화가능성 과 연소 양상 관찰 및 실제 현장 감식 활동에의 적용

Ⅳ		일반계획

구 분	기 간	내 용
자료조사 및 화재사례 수집	2017. 4. 5. ∼ 4. 7	○ 전기레인지 관련 연구자료 발췌 및 화재사례 수집
재현실험 준비물 준비	2017. 4.10. ∼ 4.14	○ 정육면체 앵글(주택 주방 모형) 제작 기타 가연물 등 재료 준비
유형별 모형 연구 및 예비실험	2017. 4.17. ∼ 4.21	○ 재연실험 전 유형별 조건부여 후 발화가능성 및 발화 양상 사전 확인 ○ 근접가연물 발화 가능 여부 및 연소속도 확인 ○ 인위적 조건부여시 연소속도 및 연소양상 확인
재현실험	2017. 4.28. 10:30 ∼	○ 본서 차고 ○ 현장대응단 3팀 주관 실시 (현장대응단 1-3팀 재난조사,감식 및 희망자)
논문작성	2017. 5. 1. ∼ 5. 12	○ 예비실험결과,재현실험결과,동종 화재사례 등 보고서 작성

Ⅴ		세부추진계획

하이라이트와 인덕션에 가연물을 근접시켜 가연물 연소 시 종류별 발화 가능성 및 연소패턴을 규명하여 발화원인 판정 시 기초 자료로 활용

1. 자료조사 및 재현실험 모형 준비(2017. 4. 5. ~ 4. 17.)

- 전기레인지 종류별 특성 및 발화 가능성 조사

- 화재사례를 통한 발화 시 연소형상 자료 수집

- 자료수집에 따른 예비실험 준비

제 품 별	하이라이트	인 덕 션
발 열 체	니크롬선*세라믹 유리	전자 유도가열
공통내용	온도조절이 쉽고 유해가스 및 오염물질을 발생시키지 않아 쾌적하며 가스폭발 위험이 없음
특 징	- 끓는 속도가 늦음 - 음식찌꺼기가 글라스에 녹아 붙어 청소가 힘듦 - 계속 사용으로 글라스의 손상과 스크래치 발생	- 잔열이 없음 - 자성성질 용기만 사용가능 - 음식찌꺼기가 글라스에 녹아 붙어 청소가 힘듦 - 계속 사용으로 글라스의 손상과 스크래치 발생 - 쿨링팬 설치로 소음이 발생 하고 전자파가 발생함
효율성(1리터 기준) (100℃ 도달시간)	14분	11분

2. 예비 재현실험(2017. 4. 17. ~ 4. 21.)

- 장소 : 3층 화재조사 분석실

- 하이라이트와 인덕션 발열부와의 가연물별 직접 접촉 및 근접 시         발화 가능성 및 연소형상(패턴) 등 확인

⇒ 직물류, 종이(박스)류, 전도체, 부도체의 크기별, 무게별, 발화가능성

- 가연물 연소 시 산소공급이 미치는 영향성 분석

3. 재현실험

가. 일시 : 2017. 4. 28. 10:30 -

나. 장소 : 본서 차고 내(주방과 동일한 풍속 변화 없는 조건 설정)

다. 단계별 실시 절차

실험장소 확인(본서 차고)	➡	실험준비	➡	실시
10:00		10:10 - 10:25		10:30 -

라. 중점 실험 내용

1) 조립식 앵글 내부 주택의 주방 조건부여

(벽체 및 천장에 베니어판으로 공기유동 차단)

2) 전기레인지 중 하이라이트, 인덕션 설치 후 가연물 접촉 시 발화     가능성 확인, 발화 도달시간, 연소 양상 관찰

3) 인위적인 가연물(종이, 직물류 등)의 근접 시 연소 도달시간, 연소     형태 등 양상 관찰, 데이터화

4) 인덕션의 도체 접촉 시 전기적 발화 가능성 확인 등

마. 실험 준비물

- 주택모형(조립식 앵글, 100cm×100cm)

- 인덕션 ․ 하이라이트 각 1개

- 종이(박스),직물류(견직물, 모직물, 나일론제품 각 1개)

- 타이머(초시계 및 손목시계)

- 비디오 카메라, 디지털 카메라, 열화상 카메라, 소화기 2대

바. 실험 방법(차고 내)

1) 주택 주방 모형 설정 : 조립식 앵글 이용

	(실험체)

2) 실험 조건 모형 설정

가) 하이라이트에서의 발화 가능성

(1) 발열부와 종이(박스) 접촉 후 냄비를 놓아 발화속도, 연소 형상(패턴) 확인

(2) 발열부와 직물류(면,나일론) 접촉 후 냄비를 놓아 발화속도  연소

형상(패턴) 확인

(3) 발열부에 튀김유(식용유) 고착 시 발화 가능성 및 연소 형상 확인

나) 인덕션에서의 발화 가능성

(1) 발열부에 도체를 접촉시켜 발화 가능성 확인

(2) 전용 철제용기내에 음식물을 가열하여 탄화 가능여부 및 발화 가능성,              연소 형상 등 확인

3) 실험 방법

가) 하이라이트 발열부와 접한 가연물(종류별/무게별)에 따른 연소실험

○ 가연물 종류별  - 일반의류 / 빈 종이박스 / 집기류 종이박스 / 불연재 종이박스

⓵	⇒	⓶	⇒	⓷	⇒	⓸
발열부 접한 가연물 (종류별 / 무게별)		발열부 작동		착화,발화까지의 시간,온도 측정		연소형상 관찰

나) 하이라이트 발열부 와 가연물 사이 틈새 공간 여부에 따른 연소실험

○ 빈 종이박스 (동일한 무게와 크기) – 틈새공간 無  / 틈새공간 有

○ 집기류 종이박스 (동일한 무게와 크기) – 틈새공간 無 / 틈새공간 有

⓵	⇒	⓶	⇒	⓷	⇒	⓸
발열부 접한 가연물		발열부 작동		착화,발화까지의 시간,온도 측정		연소형상 관찰
발열부 非접한 가연물

다) 인덕션 발열부와 접촉 전도체(냄비 등)의 발열실험

○ 호일 접촉 전기적 저항 발생 실험

○ 소량 물과 음식물의 탄화 가능 실험

4) 주요 실험장비

명 칭	사 진	주요기능	비 고
전기레인지 (인덕션)		❖ 자기장을 활용하여 가열하는 방식으로 주철성분의 조리용기만을 사용함
전기레인지 (하이라이트)		❖ 원형으로 분포된 열선이 세라믹 상판을 가열하여 요리를 조리하는 기구
적외선 온도측정기		❖ 온도 변화 및 온도측정	전기안전공사장비

명 칭	사 진	주요기능	비 고
탄화면적 측정기		❖ 물질의 탄화면적을 디지털로 측정하는 계측기
열전대선 (온도센서 와이어)		❖ 센서가 있어 물질의 온도를 감지하는 장비 (육안으로 보이지 않은 위치에 자유롭게 설치 가능, 계측)	본부장비
비디오 카메라		❖ 실험과정 등 주요자료 녹화 저장용으로 활용

Ⅵ		화재 사례

- 일시 : 2017. 3. 30.(목) 09:26 경

- 장소 : **************************

- 원인 : 부주의(가연물 근접 방치)

- 개요 : 주방에서 사용 중인 전기레인지 점화스위치가 미상원인에 의해             작동되어 주변 가연물에 착화,발화된 화재임.

- 재산피해 : ***********************************

사진 1,2	주방 전기레인지(하이라이트) 주변 및 상부 연소 진행

Ⅶ		기대 효과

❍ 전기레인지별 가연물 종류 및 무게에 따른 연소형상 규명

❍ 가연물 연소시 공기(산소) 유동에 따른 연소형상 규명

❍ 제한적 공기(산소)가 가연물 연소시 미치는 영향을 규명하여 발화지점 및 발화요인 판정시 오류 최소화

❍ 화재조사․감식 요원의 전문화 및 업무역량 향상

Ⅷ		행정사항

❍ 비번활동시 실시하는 재현실험에 대해 초과근무 인정

❍ 예비 재현실험 일정에 맞게 전기안전공사 협조(전기 안전)

❍ 재현실험 시 안전관리자 동석 및 보호장구 착용으로 안전사고 사전 방지

❍ 옥내소화전 연결 및 소화기 등을 비치하여 화재 확산 대비

❍ 재현실험 대내,외 홍보 활동