상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수 계획서 제출에 따른 회신 (묵동 170-1번지외 13개소 배급수관 정비공사 4구간)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-4249(2017.05.31.)호와 관련하여 묵동 170-1번지외 13개소 배급수관 정비공사(4구간) 단수계획에 대하여 아래와 같이 승인하오니 단수홍보 미비로 인한 주민불편 및 민원사항 등이 발생하지 않도록 단수홍보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수 승인 통보 현황

구간	단수 구역	단수예정일	단수 시간	단수세대	비고
4	묵동 122-183 ~ 122-376	’17.06.08.	09:00~12:00 (지역별 2시간)	약 21세대

나. 단수승인 내용

⑴ 제출된 단수작업 계획서대로 기존 밸브 조절하여 단수구역 최소화

⑵ 가설급수장치 사용으로 단수범위 최소화

⑶ 단수홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할 수 있도록 하여 공사여부를 몰라 민원이 발생하는 일이 없도록 조치

⑷ 단수 시간은 주민급수에 불편을 최소화 할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을 정확히 지켜 민원이 발생치 않도록 조치

⑸ 시공 중 부득이한 사유로 단수 홍보시간 내 완료할수 없어 단수시간이 지연될 경우 단수 완료시간 내에 재홍보를 실시하고 시공

⑹ 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행

⑺ 단수 시행 전 우리사업소로 유선통보(야간공사 시 당직실로 통보)

⑻ 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개ㆍ폐시 서서히)

⑼ 공사시행 시 공사 계획일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한 추가적인 민원이 발생치 않토록 조치

⑽ 우천으로 인하여 공사가 연기될 시에는 반드시 익일 공사가 시행됨을 재차 홍보하여 시민들의 불편이 없도록 조치

⑾ 공사장 안전관리를 철저히 하여 안전사고 예방에 만전을 기할 것.  끝.

							동부수도사업소장
주무관							박윤선			주무관					유광창					시설관리과장					06/01 최명익
협조자
시행			시설관리과-14482									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소(행당동)															/
전화		02-3146-2798						/전송			02-3146-1821					/													/	대시민공개