문서번호	정수시설과-303
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
양영민		04/07 안길찬
협 조

전기설비 보수공사 작업 지시서 (1차)

(연간단가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.04

강북아리수정수센터

작 업 지 시 서

❏ 지시번호 : 2014 -1차

❏ 공 사 명 : 전기설비 보수공사(연간단가)

❏ 작업기간 : 2014. 4. 9 ~ 4. 28

❏ 계 약 자 : (주) 용  우   대표 : 김헌영

❏ 내    용 : 아래와 같이 전기설비 보수공사에 대하여  작업지시 하오니 기한 내                 완료하고 완료보고서 (사진첨부)를 제출하시기 바랍니다.

❍ 작업지시 내역

연번	공 종	위 치	지 시 내 역	일위대가표
1	본관동 사무실 재배치에 따른 정비공사	보수과 및 소 장 실	․저독성 난연비닐절연전선 (HFIX 450/700V)×231m	NO:43호
			․통신용 케이블공사 (UPT cat5. 0.5mm/4Pr)×184m	NO:45호
			․경질비닐전선관 (HI PIPE 22mm)설치×154m	NO:72호
			․MOLD 설치 (PVC 고강도)×14m	NO:86호
			․스위치박스 신설 1개용(54mm)×12개	NO:101호
			․스위치박스 신설 2개용(54mm)×2개	NO:102호
			․콘센트 신설 (접지2구 15A 250V)×10개	NO:106호
			․모듈러아울렛 신설 (8Pin 2구)×3개	NO:111호
			․모듈러잭 신설 (8Pin RJ-45)×6개	NO:112호
			․콘센트 철거 (접지2구 15A 250V)×4개	NO:110호
			․멀티탭 신설 (개별스위치, 6구)×7개

연번	공 종	위 치	지 시 내 역	일위대가표
2	외등 램프 교체공사	정수장 내	․램프 교체공사 (MH 175W/LED 51W)×200등	NO:135호
			․램프 교체공사 (MH 150W/LED 30W)×61등	NO:135호
			․글러브 교체공사 (유백색/투명 원형 14″)×172등	NO:136호
			․안정기 철거공사 (MH 175W,150W)×261등	NO:137호
3	동파방지용 전원 정비공사	방류구 주 변	․전선관 신설 PE(28mm)×55m	NO:67호
			․케이블공사 (0.6kV/1kV,FCV4sq*3C)×79m	NO:20호
			․차단기함 설치 (벽부형 ELB 2P30AF)×4개	NO:146호
			․콘센트 신설 (노출접지2구 15A 250V)×4개	NO:104호
			․터파기 및 되메우기 인력터파기(200*300)×2.1㎡	NO:169~170호
4	등기구 Bracket 개선공사	1,2계열 3,4계열	․등기구 Bracket 설치 (직부등/벽부형 )×38등	NO:133호