	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재현장 수손피해 방지 조치 강화 알림

1. 재난대응과-8397(2014.4.4.)“화재현장 수손피해 방지 조치 강화”와 관련입니다.

2. 화재현장에서 소화수로 인한 수손피해를 방지하기 위하여 다음과 같이 화재현장 수손피해 방지대책을 알려드리니, 각 안전센터장은 추진에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 화재현장 수손피해 방지 대책 추진

1) 지휘관은 수손피해 우려시 수손 방지 조치 명령

- 화점직하층, 화점 옆 다른 실, 다른 층 순

2) 화재상황에 따라 소화, 배연, 배열, 엄호주수 등 주수 목적에 맞는  적정한 수의 관창을 배치토록 하여 주수 최소화

3) 스프링클러 작동으로 수손피해 우려시 밸브 폐쇄 및 나무마게 등을  활용한 헤드 폐쇄 조치

4) 수손방지포(Cover) 등 상시 적재 및 현장활용 철저

3. 행정사항

○ 각 안전센터에는 수손피해 방지물품 보유수량을 4.7.(월)한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 수손피해 방지 조치(사진) 1부.

2. 보유수량(보고서식) 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	성내119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김교식		대응총괄팀장	최영성		현장지휘대장	04/07 이강래
협조자
시행	현장지휘대-3050	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02)483-0119	/전송	02)489-2119	/	#########@seoul.go.kr	/	대시민공개