작 업 일 보(구로구 06. 05)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김정래	代이용호	06/05 김정수

2017년 06월05일 월요일 날씨 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	5	처리건수	5	미처리건수		누적건수	205
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 개봉동 342-14 200X150 분기밸브 373-31 200X150 분기밸브 341-11 200X150 분기밸브 353-23 200X150 분기밸브 354 200X150 분기밸브 354-2 150X100 분기밸브 283-2 150X100 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 배관소음:개봉동 156-20 502호 13mm역지변철거후 정상출수 소출수:개봉동 119-8 양승호 13mm역지변철거후 정상출수 소출수:고척동 241-62 오흥래 40mm계량기까지정상출수 옥ㅃ내배관 점검권유 밸브누수:가리봉동 1110 김치현 13mm앵글밸브 캡조임수리완료 녹물출수:고척동 98-59 배윤선 25mm계량기까지 정상출수 옥내배관노후관 배관교체권유
소 ․ 불 출 수
역지변철거	3
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후	1
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	5 (205)	7 (28)