문서번호	시설관리과-8955
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	04/07 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(04.05)

2014. 04

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 04월 05일 토요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조(장기휴가)
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 04/05 토요일 ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(00:30) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp)운전.유량:1,027[㎥/h](06:30) (인입/토출압력: 2.2/8.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.7/3.7[m]) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](08:00) ○.능안5호(400hp,53A)운휴. 수위 1/2지:4.6/4.6[m](08:30) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변 점검(09:00) ○.능안6호(200hp,28A)운전. 수위 1/2지:3.4/3.4[m](10:30) (인입/토출압력: 2.1/7.9[kg/㎠]. 유량: 579[㎥/h]) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.2/2.1[m](12:30) (인입/토출압력: 2.2/4.4[kg/㎠]. 유량: 792[㎥/h]) ○.모타펌프 운전상태및 펌프실주변 이상유무 점검(05:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프 운전상태.펌프실주변 점검(18:00) ○.만리 2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:3.7/2.6[m](19:30) ○.능안 6호(200hp)운휴. 수위 1/2지:3.1/3.1[m](19:30) ○.능안 6호(200hp)운전. 수위 1/2지:2.2/2.2[m](21:30) ○.만리 2호(125hp)운전. 수위 1/4지:2.9/1.6[m](23:00) ○.수배전반,정류기반[118.9V], 변압기.펌프실주변 점검(23:20)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											1,360	12,356
	2		08:00	12:30	19:30	23:00				16:00	1,360
	4
능안	5	06:30	08:30							2:00	590	3,424	11,577
	6		06:30	10:30	19:30	21:30				18:00	2,834
	7