문서번호	공간정보담당관-3853
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	공간정보운영팀장	공간정보기획팀장		공간정보담당관
김승훈	김용민	박대군		04/08 조봉연
협 조	주무관		곽인선
	주무관		유병민

’14년 도시공간정보구축사업 안전관리 계획

2014. 3

정보 기획단

(공간정보담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

’14년 도시공간정보 구축사업 안전관리 계획

2014년 3차원 실내공간 모델링 구축사업 및 도시시설물 공간정보(위치좌표) 구축 사업장 안전관리 계획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

사업 개요

❍ 3차원 실내공간모델링 구축사업

- 사업기간 : 2014.4. ~ 2014.10(7개월)

- 사 업 장 : (구)질병관리본부 22동 4층 1호실외 3개실

- 참 여 자 : 50명

❍ 도시시설물 공간정보(위치좌표)구축사업

- 사업기간 : 2014.4. ~ 2014.7(4개월)

- 사 업 장 : (구)질병관리본부 22동 4층 2호실

- 참 여 자 : 28명

안전관리 추진 근거

❍ 재난 및 안전관리 기본법 제25조.

❍ 산업안전보건법 제31조.

❍ 해빙기 공공일자리 사업장(공공근로, 뉴딜일자리 등) 안전관리 및 복무관리 철저(일자리정책과-3618, `14.3.20)

사업장 안전관리 계획

① 안전교육 추진

❍ 참여자 안전관리 교육 : 년 2회 시행(반기별)

- 상반기 교육

․ 교육일시 : 2014.4.1.(화) 14:00~16:00(2시간)

․ 교육장소 : 질병관리본부 21동 3층

․ 교육강사 : 한국산업안전보건공단 박창훈 강사

․ 교육내용 : 현장작업장에서의 안전수칙 및 안전의식 고취

- 하반기 교육

․ 교육일시 : 2014.7월 중

․ 교육강사 : 한국산업안전보건공단 (예정)

․ 교육내용 : 하절기 우기 및 폭염대비 현장작업장에서의 안전수칙 등

② 안전점검 추진

❍ 건축물 안전점검 : 년 2회 실시(반기별)

- 상반기 안전점검 시행

․ 점검대상 : (구)질병관리본부 22동 건물 전체(4층 포함)

․ 점검일시 : 2014. 3. 3(월)

․ 점검기관 : 은평구청 건축과 (점검자:건축7급 김성화외 1)

․ 점검내용 : 위험요인 및 안전성 검토

․ 점검결과 : B 등급 (특이사항 없음)

※ 안전점검 B 등급 – 건축물 유지관리가 대체로 양호한 상태

※ 따로붙임 안점점검 결과서 참조

- 하반기 안전점검 시행

․ 점검일시 : 2014. 9월 중

․ 점검기관 : 은평구청 건축과

․ 점검내용 : 위험요인 및 안전성 검토

❍ 사업장 안전책임자 지정 : 공간정보담당관 시설 6급 김승훈

공간정보담당관 시설 6급 곽인선

❍ 기타 사업장 안전관리

- 사업장내 발코니 및 사무실 외곽 난간 출입금지 시건장치 설치

- 전등, 전기 등 교체 및 연결작업 필요시 반드시 건물관리자에게 의뢰

사업별 세부 안전관리

① 3차원 실내모델링 구축사업

❍ 현장측정(량) 및 사진촬영 시 위험난간, 옥상, 철도, 궤도 등 위험지역은 배제하고 참여자 안전을 최우선으로 고려하여 작업 시행

- 특히 지하철 및 철도·궤도 부분은 절대 진입 금지

❍ 지하철 환승역 등 많은 인파가 왕래하는 곳은 가급적 한산한 시간을 선택하여 작업시행

❍ 공공건물 및 지하철 출입시 관리자에게 사전 위험요소 파악 후 작업시행

② 도시시설물 공간정보(위치좌표)구축사업

❍ 낙상사고 예방 수칙

- 일기불순의 현장업무 시 미끄럼에 의한 낙상사고 주의

- 토석절개부, 취약 옥상난간, 고층절개부 등 위험지역은 가능한 작업배제

- 건설현장, 절토지 등 낙하물 또는 낙석이 예상되는 지역 출입시 안전모 안전화 착용

- 철도, 지하철 및 호수 주변 등 위험요소 사전파악 후 작업

❍ 교통사고 예방 수칙

- 차량이동이 빈번한 지역 또는 부득이 차도에서 측량업무 수행시 교통안전원 배치, 안전삼각대 설치와 신호봉 등을 활용하여 안전측량 시행

- 고속국도 갓길 정차 후 측량업무 수행 금지

❍ 감전사고 예방 수칙

- 고압선 및 전선 등이 많은 현장에서 신체나 장비 등이 직, 간접으로 접촉되지 않도록 주의

· 특히 1소자용 폴을 연장하여 사용하거나 할 경우 고압선에 감전사고 유의

- 배부돤 FRP 재질이 아닌 알루미늄 등 임의로 절연되지 않은 소재로 제작된 표간 사용 금지

행정사항

❍ 사업장 안전관리 계획 제출(공간정보담당관 ⇒ 일자리정책과)

붙 임  건축물안전점검 결과서(2014.3.3.) 1부.  끝.