문서번호	현장민원과-1327
결재일자	2014.4.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
김철영		장성만	04/08 원응연
협조
	주무관		임인택

공용배관 개량공사비 지원검토 보고

################

2014. 4.

강동수도시업소

(현장민원과)

#########

공용배관 개량공사비 지원 검토 보고

공용배관 지원사업과 관련하여 ######################## 로부터  공사비 지원 신청서가 접수되어 현장조사 및 제출된 설계도서 등을 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		사업개요

◦ 공 사 명 : 공용배관 교체(갱생)공사(부스터펌프 가압방식)

◦ 신 청 인 : ################

◦ 위    치 : ############

◦ 신 청 일 : 2014. 04. 02.

◦ 아파트 현황

- 건축규모 : 총 2개동######(전세대 전용면적 85㎡이하)

- 준공일자 : 1988.10.

◦ 공용배관 등 교체(갱생)공사비 : #################

공용배관 지원기준

주거전용면적 85㎡이하 공동주택과 85㎡초과 공동주택이 동일한 단지내에 위치한 경우에 한하여 공용배관 지원대상에 포함한다.(서울특별시수도조례 제5470호)

- 2013.3.28일 공사비지원 신청서 접수분부터 시행

Ⅱ		현장조사 및 지원가능 세대 검토

◦ 현장조사

- 조사일자 : 2014. 4. 4.

- 조 사 자 : 지방전기원 8급 조본석

(공용배관이 아연도강관으로 녹물출수 및 노후도 심해 지원대상 임)

- 현황사진

구 분		공 용 배 관
		횡주관	입상관
관종	아연도강관
관경	15~100㎜

Ⅲ		공사비 내역서 검토

◦ 공사개요

구 분	급 수		단위	비 고
	규격	수량
1. 급수방식 변경	부스터펌프 (5.5KW×3대)	1	set
2. 공용급수관 갱생	Φ15~100mm	1,235	m	갱생(입상관)
3. 공용급수관 교체	Φ25~100mm	356	m	강관→STS
계	Φ15~100mm	1,591	m

- 설 계 자 : ################

- 계약금액 : #################

◦ 설계도서 검토

- 소방관 갱생공사 제외

구 분	공사비 (공용배관 교체 및 갱생)	사업소 검토	주요 검토내역(제외)	비 고
총 공사비	#########	######### ############	- 소방배관 제외

Ⅳ		공사 지원비 검토

◦ 설계(계약) 공사비 검토

- 갱생공사 : 46,480천원×0.8= 37,184천원(공사비 80%적용)

- 교체공사 : 62,130천원×0.5= 31,065천원(공사비 50%적용)

계              68,249천원

◦ 세대당 지원 공사비 : 250,000원 × 226세대 = 56,500천원

◦ 검토결과 : 지원금은 설계공사비(교체공사 50%+갱생공사 80%)와 세대당 지원 공사비 56,500천원중 적은 금액으로 지원하도록 규정하고 있는 바,

세대당 지원공사비 56,500천원으로 지원 가능 함

※ 적용 산출식  68,249천원 ＞56,500천원 (226세대×25만원)

Ⅴ		조치 의견

1. ####### 공용배관(급수관)은 비내식성관인 아연도강관으로 설치되어 있어 관의 부식 및 노후로 인해 누수 및 녹물출수가 발생하고 있어 공사비 지원대상 임.

2. 공사에 대한 관리 및 감독은 수요가가 하는 것을 원칙하며, 또한 저수조 유입배관 바로 전에 배수용 밸브를 설치 한다. 급수설비과-1409호(2011.07.14.)통보

3. 공사완료 후 공사 전,중,후 사진과 세금계산서 및 하자이행보증서(사본)을 제출토록        통보.

4. 명일현대아파트 공용배관 지원에 대하여는 설계금액이 삼천만원 이상으로

「옥내급수관 개량지원 심의위원회」 심의를 거쳐 지원 승인코자 함.

붙 임 : 1) 옥내컨설팅 보고서 1부.

2) 지원신청서 및 계약내역서 1부(별도).

3) 검토 설계도서 1부. 끝.