화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2017. 6. 15.(목)

1. 확인대상

대 상 명	************************			전화번호	***********
소 재 지	*************	대표자	********	주 용 도	화훼용
건물구조	****************			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-소화기등 기초소방시설 관리상태 적정함	-노후소화기(10년경과)폐기 및 교체토록 안내함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-LPG, 연탄난로 관리상태 적정함	-LPG중간밸브 잠금상태 확인토록 지도함 -용접․용단 작업시 사전 신고 토록 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-소방통로 확보됨 -비닐하우스 병렬로 밀집상태임	-초기에 소방력 집중투입 연소확대 방지
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-안전관리 수행 적정함	-화재발생시 초기진화 및 신속한 신고토록 지도함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    엄  재  화   (인)

화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2017. 6. 15.(목)

1. 확인대상

대 상 명	************************			전화번호	*************
소 재 지	**************	대표자	**********	주 용 도	전통시장(인정)
건물구조	*******************			소방안전관리자

주간상주근무자: **********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-소화기,자동확산소화용구 관리상태 적정함	-노후소화기(10년경과)폐기 및 교체토록 안내함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-LPG, 온풍기등 관리상태 적정함	-LPG중간밸브 잠금 확인 및 문어발식 코드사용 금지토록 지도함 -용접․용단 작업시 사전 신고 토록 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-현대마트~월드마트 구간은 폭3ｍ로 차양막,좌판등 펌프차량 진입 어려움	-유사시 소방차량이 신속하게 통과할수 있도록 파라솔,좌판등 빠른 이동조치 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-안전관리 수행 적정함	-화재발생시 신속한 초동조치 및 비상방송실시로 초기인명대피토록 지도함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    엄  재  화   (인)

화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                        검사일자 : 2017. 6. 15.(목)

1. 확인대상

대 상 명	**************************			전화번호	***********
소 재 지	****************	대표자	***** *******	주 용 도	공동주택
건물구조	***********************			소방안전관리자

***********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-임시 대형소화기,피난구 및 통로유도등 관리상태 적정함	-유사시 임시소방시설 활용가능상태 유지토록 지도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-화기취급사항 없으며, 방화관리상태 적정함	-용접․용단 작업시 사전 신고 토록 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-소방통로 확보되었으며, 화재진압활동 장애요인 없음	-각4개의 현장이므로 화재출동시 소방차량 적극 유도토록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-안전관리 수행 적정함 -작업공정율: 78％ -1일평균 현장작업인원: 300여명	-화재발생시 초기대응,신속한신고 및 인명대피토록 지도함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    엄  재  화   (인)

결재	★센터장		예방과장
	엄재화		전결 06/15 김주호
협조