문서번호	시설보수과-5211
결재일자	2017.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	06/20 김용제
협조

정기점검보고서

(화곡터널)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 화곡터널 (강서구 화곡동 산143-2~산172-2)

시설물개요	폭 : 7.4m (상․하행 각 2차로) 연장 : 415m(터널구간)	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1983.08.20
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2017. 6. 19.(월)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	보행로 (양방향)	배수구 일부 막힘	다수		직영반 활용 조치완료
2	보행로 (양방향)	보행로 방음유리 파손	N=2개		일상유지보수 조치완료
3	보행로 (양방향)	보행로상 자전거운행 통행에 따른 안전사고 발생위험 상존			일상유지보수 조치완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 1개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
터널초입 (화곡방향)	신축이음부 주변 파손			지속관찰 필요		1
보행로 (양방향)	보행로 상태 점검			상태양호		2
옹벽구간 (화곡방향)	배수구에 각종 쓰레기 적치	N=1개소		직영반 활용 조치		3

※ 붙임 : 현황사진 1부

□ 현황사진

사진1	터널입구 신축이읍부 점검사진		사진2	터널내 보행로 점검사진
사진3		배수구에 각종 쓰레기 존치 (옹벽구간 끝지점)