상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	노후 하천수위관측소 교체 완료 통보

1. 추진경위

가. 2017년 노후 하천수위관측소 교체계획(하천관리과-3854, 2017.3.8.)

나. 노후 하천수위관측소 교체 안내 및 협조요청(하천관리과-3924, 2017.3.9.)

다. 2017년 노후 하천수위관측소 교체 완료보고(하천관리과-10158, 2017.6.23.)

2. 노후화된 하천수위 관측소를 아래와 같이 교체 완료하였음을 통보하오니, 해당 자치구에서는 관측소 관리·운영에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 사업개요

1) 사업기간    : ****************

2) 교체 관측소 : *******************

3) 주요내역

- 구모델 판넬 및 하우스를 도시친화적 시설로의 획기적 변모

- 내부 부품 표준화 및 배치도, 비상연락처 비치

- 음파식 수위계 설치로 온도·습도·기압·유체의 관계없이 관측 정밀도 향상

나. 행정사항

1) 관측소 교체에 따른 설비이력 관리 및 운영·관리 철저(인수·인계서 작성)

2) 관측소 교체 및 유지보수 업체 :*******************

붙 임 : 완료보고, 운영매뉴얼, 납품내역서, 도면 등 인계자료(별도 송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	성동구청장(치수과장),노원구청장(물안전관리과장),서대문구청장(안전치수과장)
주무관	윤한용		치수설비팀장	김중영		하천관리과장	06/26 손경철
협조자
시행	하천관리과-10212	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3879	/전송	02-2133-1044	/	yun1139@seoul.go.kr	/	부분공개(5)