문서번호	시설보수과-1380
결재일자	2014.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		남부도로사업소장
고흥일	임동운	김찬구		04/09 민승기
협 조
	도로보수과장		김승태
	교량보수과장		문춘익
	기전과장		유재옥

『안전사고 방지 및 시민고객 불편해소』를 위한

2014년 도로시설물 세척 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

남부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『안전사고 방지 및 시민고객 불편해소』를 위한

2014년 도로시설물 세척 추진 계획

도로시설물 세척 작업시 충분한 안전시설 설치 및 장비, 인원을 추가 배치함으로서 작업자 안전확보와 원활한 교통 소통으로 시민 불편을 해소하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

‘14년 도로시설물 청결대책 추진계획 (도로관리과 - 2749 ’14. 2. 20)

‘14년 도로시설물 청결대책 추진계획 (시설보수과 -  738 ’14. 2. 26)

강서도로사업소 안전사고 발생관련 사업소장 지시 사항 (’14. 4. 3)

행주대교 공무직 교통사고 관련 회의결과 통보 (’14. 4. 4)

Ⅱ		현 황

□ 세척기간 : ‘14. 3. 1 ~ ’14. 10. 30 (동절기 제외)

□ 대    상

○ 도로시설물 : 49개소

구분	한강상교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비고
계	4	17	14	6	8

※ 자동차전용도로상 시설물 → 서울시 시설관리공단에서 세척

○ 도로부속물 :  5종

구분	충격흡수시설 (개)	중앙분리대 (m)	방호울타리 (m)	방음벽 (㎡)	가로등주 (본)	비고
계	156	10,845	18,717	1,308	1,075

○ 교통안전시설물 : 6종

구분	교통안전표지 (개소)	신호기기 (개소)	갈매기표지 (개소)	도로반사경 (개소)	무단횡단방지 시설 (m)	시선유도봉 (개소)
계	12,493	9,565	475	53	7,621	608

□ 세척기준

○ 터널, 지하차도 : 년 9 회

○ 충격흡수시설, 중앙분리대, 가로등주, 시선유도봉 : 년 6 회

○ 교량, 고가, 방음벽, 안전표지, 도로반사경, 무단횡단방지시설 : 년 4 회

○ 신호기기, 교통신호제어기, 신호등주 : 년 2 회

□ 세척방법 : 용역업체와 직영반 구분 시행

구 분	용 역	직 영 반	시행부서
도 로 시설물	ㆍ한강상교량 4	-	교량보수과
	ㆍ일반교량 1, 고가 1, ㆍ터널 5, 지하차도 6	ㆍ일반교량 16, 고가 13, ㆍ터널 1, 지하차도 2	시설보수과
도 로 부속물	-	ㆍ방호울타리 18,717m ㆍ방음벽 1,308㎡ ㆍ충격흡수시설 33개 ㆍ중앙분리대 3,237m	시설보수과
	-	ㆍ충격흡수시설 123개 ㆍ중앙분리대 7,608m	도로보수과
	ㆍ가로등주 1,075본	-	기 전 과
교통안전 시 설 물	-	ㆍ갈매기표지 475개 ㆍ도로반사경 53개 ㆍ무단횡단방지시설 7,621m ㆍ시선유도봉 608개	도로보수과
	ㆍ교통안전표지 12,493개 ㆍ신호기기 9,565개	-	기 전 과 (경정비)

※ 용역시행 도로시설물 : 일반교량(금천교), 고가(이수고가), 터널(난곡, 호암1,2, 국사봉,산복), 지하차도(대방,영등포,사평,염곡,신길,잠수교 남측)

Ⅲ		추 진 실 적

□ 용역시행

○ 도로시설물 : 용역시행 (시설보수과 : 작업전)

○ 한강상교량 : 일상유지보수공사 포함 (교량보수과 : 작업전)

○ 기전시설물 : 유지보수공사 포함시행 (기전과 : 작업전)

○ 교통안전표지 531개 / 12,493개중, 신호기기 504개 /9,565개중  : 완료 (기전과 경정비)

□ 직영시행

구 분	대 상	세척실시	미실시	작업소요일	비고
시설 보수과	ㆍ일반교량 16개 ㆍ고가 13개 ㆍ터널 1개 ㆍ지하차도 2개	10개 11개 1개 1개	6개 2개 - 1개	9일	공무직 3명
	ㆍ방호울타리 18,717m ㆍ방음벽 1,308㎡ ㆍ충격흡수시설 33개 ㆍ중앙분리대 3,237m	12,159m 1,308㎡ 33개 -	6,558m - - 3,237m
도로 보수과	ㆍ충격흡수시설 123개 ㆍ중앙분리대 7,608m ㆍ갈매기표지 475개 ㆍ도로반사경 53개 ㆍ무단횡단방지시설 7,621m ㆍ시선유도봉 608개	107개 1,540m 204개 - - 115개	16개 6,068m 271개 53개 7,621개 493개	9일	공무직 5명

Ⅳ		세척방법개선 (안)

□ 도급시행

○ 제한속도 60km/hr 미만 도로라도 과속이 우려되고, 사고 우려가 많은 곳 도급업체 전담 시행

※ 도급업체 세척물량 증가로 인한 추가 예산 필요 (추경반영)

□ 직영시행

○ 차량 통행이 비교적 많지 않고 사고우려가 적은 곳

시설보수과, 도로보수과 공무직 8명을 통합 투입으로 작업효과 증대

- 작업 일수 단축 : 18일 ➔ 14일 (4일 단축)

- 작업장 안전 공간 확보

□ 안전시설 설치 강화

○ 일반도로 : 세척작업 시점부에 싸인보드카(1~2대) 및 안내간판 추가 설치로 운전자 감속운행 유도 및 작업자 안전 공간 확보

○ 터널ㆍ지하차도 : 시설물 입구에 싸인보드카, 안내간판을 설치하고 시설물 내에 작업구간 앞에도 싸인보드카 1대를 추가 설치하여 작업자 안전 공간 확보

안전시설 설치 강화

일반

도로

대기차량

다목적차량

작업차량

싸인보드카1~2대

세척작업중

부도로사업소

50m이상

완충구간

(20m이상)

완화구간

(80m이상)

주의구간

(150m이상)

작업구간

(50m이내)

100m이상

터널ㆍ지하차도

100m이상 50m이상

세척작업중

부도로사업소

완충구간

완화구간

작업차량

싸인보드카

지하차도, 터널구간

싸인보드카

작업구간

주의구간

Ⅴ		기 대 효 과

○ 시설보수과, 도로보수과 공무직 인원을 각각 별도로 운영하던 것을 통합ㆍ운영함으로서 인원부족으로 인한 안전사고 예방 및 세척 작업 일수 단축

○ 안전시설 강화 설치로 세척 작업원(용역포함) 안전확보 및 원활한 차량 통행으로 시민불편 해소

Ⅵ		행 정 사 항

○ 용역업체 및 용역감독기관에 안전시설 설치 강화 공문 시행 (각과)

세척안내간판(안)

세 척 작 업 중
	서울특별시 남부도로사업소

규격:90cm×180cm

○ 안내간판 제작

① 세척안내 간판제작 (시설보수과)

- 수량 : 6개

- 배부 : 각과 2개

(도로보수과, 시설보수과, 기전과)

- 소요예산

ㆍ약 780,000원 : 개당 130,000원

ㆍ예산과목 : 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물

관리, 도로및도로부속물관리,노후포장

도로정비공사, 사무관리비

② 전방 차로 줄어듬 안내간판 : 6개

- 각과 자체 제작,구매

○ 위 개선안 서울시 도로시설과 통보

붙임 : 관련공문(도로관리과, 시설보수과) 각 1부. 끝.