소방활동 자료조사서

문서번호	길동119안전센터-1426

담당자	2팀장	센터장	결재
이훈식	전병두	04/10 강석오

1. 일반현황

대상명	#####	위 치	########		전 화	########### ############
관계인	######	소방안전 관리자	###	상 주 인 원	100	수 용 인 원	150
주용도	의료시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 RC 조 슬라브가 8/3 층 1 동 건축면적 : 358.23㎡ 연 면 적 : 3,505.8911㎡
특 이 사 항	○관계자에게 유사시 초동대처요령 및 인명대피요령 등 소방안전교육 및 비상구 등 안전관리 준수 안내문 교육실시하고, 소방안전관리 업무 전반 성실히 수행토록 지도함.

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○연결송수관설비 등	○ 송수구 위치 건물전면 좌측에 위치함.
연소확대요인	○연소우려상황 - 인접건물, 창문등 연소확대요인 - 층별, 용도별 등 연소방지방안	○의료시설로서 연소확대 요인없음. ○층별,용도별 구획됨.
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물, 폭발물 등 유해물질 ○고압, 가연성, 독성가스 등 ○특수가연물질 및 기타 가연성 물질 등	○해당물품없음.
화기취급상황	○취급장소 ○화기종류 ○용도	○각층,각실 ○LNG, 전기 ○주방 및 냉난방용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 ○특수차 활용여부	○소방차량 진입가능 및 현 장전면에 부서 가능함. ○특수차활용 가능함.
긴급 통행	○일반도로외 비상용도로 유무 ○빈공터 등	○해당없음.
피난명령 및 인명구조여건	○예상피난범위 ○인명구조 및 대피여건 ○불특정다수인 출입 및 수용장소	○가능한 피난반경 넓게 ○유사시 피난계단이용 신속한 인명구조 및 대피유도가 중요함.
비상용승강기 및 피난계획	○설치여부, 대수, 승차인원 ○피난계획(피난계단 등)	○승강기 설치됨(11인승) ○상용계단 및 지상층 피난유도
소화용수시설	○소방용수시설 종류 및 관리상태	○공소 153호 적정 관리됨.
기타 조치사항	○인근의료시설 현황 -병원명, 응급실유무, 거리	○강동성심병원 응급실 유 700m이내위치

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  04월  10일

조사자 소속 : 길동119안전센터   계급  소방위  성명 박종성  박종성

계급  소방장  성명 이훈식  이훈식

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2