자연수 경계지역 적수해소를 위한 연결작업 보고

결재	주무관	시설관리과장
	강희창	04/10 원의덕

명에 의거 방배동 지역담당 업무 수행 중 자연수 경계지역  적수해소를 위한 연결작업을 시행하고자 현장조사 후 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ				현 황
		c

연 번	블록명	위 치	연장 (m)	GIS상 관 종	관경 (mm)	부설 년도	비 고
1	반포20블록	방배동 867-20	22	DCIP	100	′93	정체수 22m

Ⅱ				보 고 내 용
		c

❍ 소블록 내 노후배수관 정비와 관련 GIS 도면상에는 내식성관으로 표기되어 있으나, 자연수와 가압수 경계지역 정체수로 인한 적수현상이 발생하여 상수도관 연결작업을 완료하여 적수민원을 해결하여야할 실정임.

⇒ 공사개요 100/50분기 D=50mm, L=6m 부설하여 80/50연결

Ⅲ				처 리 의 견
		c

❍ 위와 같은 사항으로 【잠원동외 10개동 상수도공사 】연간단가업체성심건설(주) 김길열에 확인굴착을 작업지시하고 추후 정산설계에 반영하고자 합니다.

※. 공사개요

- D=50mm, L=6m

- 예산과목 : 시설비

- 소요예산 : 1,200천원