문서번호	운영과-2834
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	난지물재생센터소장
조정호		김웅남	07/14 정흥순
협조
	주무관		장인환

TMS 데이터로거·PLC 교체 설치

및 통신규격 업그레이드 결과 보고

2017년 7 월

난지물재생센터

[운 영 과]

TMS 데이터로거 교체·설치 및 통신규격 업그레이드 결과 보고

수질자동측정기(TMS) 자료수집기(데이터로거) 교체·설치 및 측정기 통신규격 업그레이드, 중앙제어실 감시 운용에 필요한 PLC 설치 완료 보고 임.

Ⅰ		데이터로거 교체·설치 및 교육

□ 개    요

❍ 근    거 : 수질TMS데이터로거 교체 및 측정기 업그레이드계획

(운영과-1680, 2017.04.28.)

❍ 일    시 : 2017.07.05(수)

❍ 대    수 : 2대

❍ 금    액 : 24,248천원

❍ 업    체 : ㈜윈스테크

□ 검수결과

❍ pH, SS측정기 실시간 자료 : 정상작동

❍ COD,T-N,T-P측정기 통신규격 업그레이드 후 정상연결(‘17.07.07, 금)

□ 운영방법 교육실시

❍ 일    시 : 2017.07.12.(수) 14:00 ~ 15:00

❍ 장    소 : 수질TMS실

❍ 강    사 : 두일테크 및 윈스테크 담당자

❍ 참 가 자 : TMS담당자외 4명

❍ 내    용 : 데이터로거 화면 설명 및 메뉴별 활용방법 등

Ⅱ		통신규격 업그레이드

□ 개    요

❍ 근    거 : 수질TMS데이터로거 교체 및 측정기 업그레이드계획

(운영과-1680, 2017.04.28.)

❍ 일    시 : 2017.07.05(수) ~ 07.12(수)

❍ 대    수 : 6대 (COD,T-N,T-P 각 2대)

❍ 금    액 : 11,900천원

❍ 업    체 : ㈜백련기술

□ 검수결과

❍ pH·SS측정기 실시간 자료 : 정상작동

❍ COD,T-N,T-P측정기 통신규격 업그레이드 후 정상작동(‘17.07.07, 금)

Ⅲ		중앙제어실 감시용 PLC 설치

□ 개    요

❍ 근    거 : 수질TMS 중앙제어실 연동 PLC 구매·교체 계획

(운영과-1890, 2017.05.16)

❍ 일    시 : 2017.07.10(월) ~ 07.12(수)

❍ 대    수 : 1Set

❍ 금    액 : 4,928천원

❍ 업    체 : ㈜그린플로우

□ PLC 설치 결과

❍ 중앙제어실 감시용 모니터 전송 : 정상작동

- 전송 자료 (#1·2 방류수 COD, T-N, T-P, pH, SS, 유량)

Ⅳ		행정사항

❍ 한강유역환경청 개선완료보고 (‘17.07.14)

❍ 오작동 및 에러발생시 즉시 A/S 실시로 정상작동 상태 유지

붙임 : 사진첩 각 1부. 끝.