함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	국가기술표준원장
(경유)
제목	수도용 자재 “밸브 규격기준” 정비 요청

1. 서울시 상수도 발전을 위하여 협조하여 주시는 귀 표준원에 감사드립니다.

2. 수도용 제수밸브는 유수의 제어가 주된 목적임에도 아래의 사례처럼 한국산업규격(KS)과 한국상하수도협회(KWWA) “밸브 규격기준(제품의 표시)” 이 일부 차이점이 있어 규격표준 적용에 혼란이 있으므로 기준의 통일이 필요한 실정입니다.

○ 동일한 목적을 가진 수도용 제수밸브는 기술표준원과 상하수도협회 인증 규격표준이 같아야 한다고 판단 됨

3. KS 및 KWWA 규격기준의 적합성을 판단하여 재정비가 요구되며, KS 기준이 과도하다면 현재 범 정부적으로 추진하고 있는 각종 규제개혁과 함께 동 사항도 정비(개정)될 수 있도록 적극 추진하여 주시기 바라며 검토결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 밸브의 표시 항목(사례)

한국산업규격 (KS B 2334)	한국상하수도협회(KWWA B 102)
수도용 덕타일 주철 제수밸브	수도용 소프트 실 슬루스 밸브
14. 표시 밸브의 표시는 다음에 따른다 a) 주출표시, 밸브몸통 바깥쪽의 일정한 장소에 높이 2㎜ 이상의 양각으로 한다 1) “水”또는 “물”의 표시 2) 각인자리 3) 호칭지름, 호칭압력 4) 제조자명 또는 그 약호 5) 주조연도 6) 구상흑연 주철품의 기호 D 7) 원산지 표기 한국 또는 중국, KOREA 또는 CHINA 8) 일반수도용 자재는 WO, 급수설비는 WI로 주출 등의 표기를 한다 b) 명판표시, 밸브 바깥쪽의 일정한 장소에 명판으로 표시한다 1) 호칭압력 2) 최고허용압력 3) 핸들 또는 캡의 회전수(전개에서 전폐까지) 4) 제조년월일	13. 표시 밸브의 표시는 다음과 같이 한다 a) “수도용”이란 글자 b) 호칭지름, c) 호칭압력 d) 제조자명 또는 그 약호 e) 제조년월 f) 구상흑연 주철품의 기호 D g) 원산지

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 한국상하수도협회(KWWA B 102) 규격 기준 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		시설안전부장	04/11 윤석우
협조자
시행	시설관리과-737	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개