소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	센터장	결재
유경주	조계훈	04/11 유인길

1. 일반현황

대상명	사가정역	위 치	면목3동 496-3		전 화	6311-7221
관계인	정수복 (역장)	방 화 관리자	정수복 (역장)	상주 인원	5명	수 용 인 원	1400명
주용도	판매및영업 (지하철역사)	취약장소		지하전층
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 가 /4층 1동 바닥면적 : 2,292㎡ 연면적 : 9,329㎡
특 이 사 항	무선통신보조설비 접속단자는 1번출구에 설치됨

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화설비, 경보설비, 피난설비. 소화활동상 필요한설비 등	○ 소방시설 관리 철저토록 지도함.
연소확대요인	○ 층별 연소확대 요인	○ 층별 방화구획됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 연소물질 특성 등	○ 해당없음
화기취급상황	○ 난방 및 취사용	○ 난방은 전기사용, 취사행위 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 가능여부	○ 대로변에 위치하여 소방 차량 진입 용이함
긴급 통행	○ 해당사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 피난계단	○ 일반계단 7개소 활용하여 지상으로 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 비상용승강기 설치	○ 승강기 및 상용계단 적정관리됨
소화용수시설	○ 인근 소화전 활용 가능여부	○ 공설 2017호 사용 가능함
기타 조치사항	○ 관계자에게 자체순찰 및 소방시설 유지관리토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2012년 4월 10일

조사자 소속 : 면목119안전센터      계급 지방소방장  성명 송문섭  (인)

계급 지방소방사  성명 유경주  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2