문서번호	정수시설과-7131
결재일자	2017.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
정지덕		유영춘	07/24 이성락
협 조

관리본관 전동블라인드 설치공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.  .

영등포아리수정수센터

관리본관 전동블라인드 설치공사 계획

관리본관 외부에 전동블라인드를 설치하여 건물의 여름철 열효율을 향상시키고 우리 센터 직원의 근무여건을 개선하고자 합니다.

1. 현황 및 문제점

구분	창문방향	창문재질	문제점
통합사무실 중앙제어실 실험실	동향~남향	일반 유리	유리벽 구조로 인해 직사광선이 투과, 여름철 열 효율이 낮음
소장실 소회의실	서향	일반 유리	유리벽 구조로 인해 직사광선이 투과, 여름철 열 효율이 낮음

2. 조치계획 및 소요예산

구 분	공사물량	소요예산	비고
관리본관 전체	- 전동블라인드 1200㎡	전동블라인드 300,000천원	업체 견적에 의함
소계		300,000천원	정수비, 수선유지교체비

가. 조치계획

1) 조치계획 : 관리본관 외부에 전동 블라인드를 설치하여 직사광선 원천차단

2) 공사대상 : 통합사무실, 중앙제어실, 실험실, 소장실 및 관리본관 서향 전체(1200㎡)

나. 소요예산 : 300,000천원

3. 보고자 의견

- 우리 센터의 관리본관은 가장 많은 직원들이 근무하는 건물로, 건물 외벽의 대부분이 유리로 이루어져 있음. 때문에 계절적인 영향을 많이 받으며 특히 강한 직사광선에 노출되는 여름철에는 더욱 취약함.

- 전동 블라인드 설치공사를 통해 건물에 도달하는 직사광선을 원천봉쇄 가능하며 관리본관의 열효율 향상과 많은 직원들의 근무여건 개선효과가 기대됨.

4. 행정사항

2018년도 사업예산으로 편성하여 시행하고자 함.  끝.