문서번호	수처리연구과-896
결재일자	2014.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		이만호	04/14 최영준
협조

에코스마트 상수도시스템 개발사업

배출수처리 분리막 막오염물질 분석 계획

수도연구부

(수처리연구과)

에코스마트 상수도시스템 개발사업

배출수처리 분리막 막오염물질 분석 계획

우리연구원에서 참여중인 국책연구과제와 관련하여, 막오염물질 분석을 위해 KIST(한국과학기술연구원)에 의뢰하여 수행중인 고농도 배출수처리용 분리막 및 막모듈 개발 연구에 활용하고자 함.

□ 분석대상

- ㈜에코니티 침지식 분리막(2점) 막여과공정수 (2점)

□ 분석항목 및 방법

- 분석항목 : 분리막 표면, 원소분석

- 분석방법

· 주사전자현미경(FE-SEM)를 이용한 분리막 표면분석

· 적외선분광광도계(FT-IR)를 이용한 시료수 원소분석

· 핵자기공명분광계(NMR)를 이용한 시료수 원소분석

□ 분석기관

- FE-SEM(EDS), NMR분석 : 한국과학기술연구원 특성분석센터

- FT-IR 분석 : 연세대학교 공동기기원

□ 분석의뢰일시 : 2014.4.15

□ 소요예산

- 예상금액 : 금480,000원(금사십팔만원)

- 산출내역

․ FT-IR 분석료 : 시료 1점당  40,000원 × 2점 = 80,000원

․ NMR 분석료 : 시료 1점당 70,000원 × 2점 = 140,000원

․ FE-SEM(EDS) : 시간당 130,000원 × 2 시간 = 260,000원

- 예산비목 : 세입세출외현금(에코스마트 사업 예산 중 간접비)

- 지급방법 : 에코스마트 법인카드 결재.  끝.