	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 계획(자체)

1. 재난관리과-584(2014.4.14.)호“2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 계획을 다음과 같이 수립 ․ 시행하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2014. 4. 15.(화) ~ 4. 21.(월)

나. 소화전 보유 및 정비 수량

(단위 : 개소)

구분	소화전 보유수량		도색 수량		보온 수량
	지상식	지하식	지상	지하	지하
구로소방서(총괄)	723	2,263	100	250	110
수궁센터	71	252	수량 범위내 ※ 조사결과가 수량보다 많을 경우 본서에서 조정 예정

다. 조사방법 : 예방순찰, 소방통로확보훈련 및 정기용수조사시 병행 실시

※ 펌프차 등 활용 실시(안전관리책임자 차량별 탑승 선임자)

라. 조사내용

○ 도색대상

- 육안으로 보아 퇴색 등의 사유로 재도색이 필요한 대상

- 화재취약지역에 위치해 특별관리가 필요한 대상

- 도로공사 등으로 도색이 훼손된 대상

- 기존 지상식 소화전이 지하식으로 변경되어 황색선이 없는 대상

- 노후로 인하여 재 도색이 필요한 대상 등

○ 보온대상

- 지면과 관구간의 깊이가 50cm미만 대상

- 기 보온 교체(보온재 파손 등) 대상

- 보수 등으로 인하여 재 보온이 필요한 대상 등

3. 행정사항

가. 도색 및 보온대상 선정시 도색(2년) 및 보온(3년) 공사추진 대상과 중복되지 않도록 파악 철저

나. 조사시 안전사고 발생하지 않도록 사전 교육 철저(교관 각팀장 및 선임자)

붙임  1. 2014년 소방용수시설 도색대상 현황(보고서식) 1부.

2. 2014년 소방용수시설 보온대상 현황(보고서식) 1부.

3. 2012~13년 도색대상 현황 1부.

4. 2011~13년 보온대상 현황 1부.  끝.

서무담당	이영석		3팀장	代김위식		센터장	04/15 임영화
협조자	담당자	이승재
시행	수궁119안전센터-1462	(		)	접수		(		)
우	152-110	서울 구로구 오리로 1285(궁동 285)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2613-0119	/전송	02-2613-0119	/	310lys@seoul.go.kr	/	대시민공개