문서번호	교량보수과-1631
결재일자	2014.4.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
배상현		04/15 김환겸
협조
	주무관		나철흠

도로시설물 정기점검 결과 보고

【탄천2고가교】

2014. 4

교량보수과

도로시설물 정기점검 결과 보고

【탄천2고가교】

Ⅰ		시설물 현황

탄천2고가교

시설물명	시설물 개요	법정 구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
탄천2고가교	-위치:강남 청담동~강남 일원동 -규모(왕복 6~7차로) 본선:B=26m,L=3,640m 램프(4개소) B=5.5~6.5m, L=2,705m -상부구조 : 스틸박스 거더	1종	1999.7	시설 6급	나 철 흠

Ⅱ		점 검 현 황

점 검 일 : 2014.04.15(화) 13:30~16:30

점 검 자 : ########, ########, ########

점검구간 : 교대 및 교량 하부 받침장치 등

금회 점검사항

연번	시설물	적 출 사 항	조 치 계 획	비고
1	탄천2고가	특이사항 없음

Ⅲ		점 검 사 진

점검사진	점검사진

끝.