【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	「보이는 소화기」외벽체 파손에 따른 설치위치 변경 요청

1. 예방과-5151(2017.3.28.)호「2017년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획 알림」와 관련입니다.

2. 신월 센터에 설치된「보이는 소화기」고정 외벽이 드라이 피트 재질로 되어있어 외벽체가 파손되어 보이는 소화기 설치위치를 변경 요청하고자 합니다.

【보이는 소화기】

◎ 사건 개요

- 양천구 지양로 17길 33번지 작은도서관(신월7동 331-31)에 설치된 보이는 소화기가 외벽체 파손으로 부착된 소화기가 떨어져 있고, 소화기 3대중 1대가 분실된 것을 2017. 7. 28 (금) 인식함 (예방팀 통화)

◎ 조치사항 : 설치위치 이전조치 및 예비 소화기 투입하여 설치

(1) 기존 주소 : 지양로17길 33(신월7동 331-31 작은 도서관)

- 부착 벽면이 드라이피트 재질로 견고하게 고정되지 않음

(2) 변경 주소 : 지양로17길 30(신월7동 331-41 청송빌라)

- 부착 벽면이 벽돌조 재질로 고정 가능

※ 관련사진 : 「붙임1∼3참조」

붙임  1. 파손된 보이는 소화기 1부.

2. 보이는 소화기 예정지 위치도 1부.

3. 보이는 소화기 설치 위치 동의서 1부.  끝.

	신월119안전센터장
담당자	안종하		2팀장	류정현		119안전센터장	08/11 代류정현
협조자
시행	신월119안전센터-3908	(		)	접수		(		)
우	07916	서울시 양천구 남부순환로448 신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-4119	/전송	02-2691-4189	/	achluck@seoul.go.kr	/	부분공개(6)