문서번호	시설관리과-9954
결재일자	2014.4.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이생기		최명익	04/16 代최명익
협 조
	주무관			채재일
	주무관			김철수
	주무관			김환

보온재 정비 보고

(종로구 지역일대)

2014. 4

중부수도사업소

(시설관리과)

‘14년 수도계량기 보호통 보온재 정비계획(급수운영과-7455,’14.04.10)호와 관련하여 성북구 관내 파손된 보온재에 대하여 정비코자 아래와 같이 보고합니다.

2014. 04. 14

복 명 자 : 지방시설주사보 이 생 기

1. 관련근거 : ‘14년 수도계량기 보호통 보온재 정비계획(급수운영과-7455,’14.04.10)

2. 위    치 : #####################

3. 보고내용

가. 2013년 수도계량기 보호통 전수조사 결과 보온재가 파손, 망실 되거나 몸체의 변형으로 보온재(스티로폼)의 교체가 불가한 보호통에 대하여 PE재질의 보온재로 정비가 필요한 실정임.

(단위:개)

구분	계	창신1등 10개동	평창동등 8개동	비고
계	258	178	80
15~20mm	217	158	59
기타	41	20	21	기존조사대상외 정비가능

4. 조치의견

가. 수도계량기 동파를 최소화하고자 기존 파손, 망실된 보온재에 대하여 PE보온재로 정비코자 하며,

나. 동 공사를 『2014년 창신1등 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 및 『2013년 평창동등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 계약업체에 작업지시코자 합니다.

붙임 : 2014년 보온재 정비대상 1부.  끝.