문서번호	급수운영과-8035
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
정기성	이승완	04/16 김수영
협 조

『2014년 수돗물 공급 취약관망 환경개선사업 관련』

단절관 순환관망 형성 보고

2014. 4.

급수운영과

『2014년 수돗물 공급 취약관망 환경개선 사업』과 관련하여 노원구 관내 취약관로에 대해 현장조사 후 아래와 같이  보고합니다.

2014. 4. 16.

보고자 : 지방시설서기보  정 기 성

□ 현  황

○ 위    치 : 노원구 상계동 1122-2 ~ 996-14

○ 단 절 관

- 부설연도 : 1993년

- 관    종 : 스테인리스

- 구    경 : 50mm

- 연    장 : 84m

○ 분기수전 : 8개수전(15~40mm)

□ 보고내용

○ 상계동 1005-1 일대는 배수관 50mm로 급수하는 관말지역으로 향후 단절된 상수관로로 인해 수돗물의 탁도 증가와 잔류염소 감소 등으로 인해 급수불편이 예상되고, 퇴수시설 또한 부재하여 적수 등의 민원 발생시 적절한 조치가 불가한 실정임.

□ 조치의견

○ 『2014년 수돗물 공급 취약관망 환경개선 사업계획』에 의거 단절관을 아래 도면과 같이 순환관망 형성하여 안정적인 주민급수에 만전을 기하고자 하며, 노원구 관내 연간단가계약업체 ㈜백두이엔지에 우선 작업지시하여 추후 정산에 반영코자 함.

※ 관련근거 : 누수방지과-338(2014.1.14.), 급수운영과-2557(2014.2.4.)

○ 부설개요 : D=50mm, L=25m

○ 소요예산 : 12,000천원

붙 임 : 위치도(아래붙임)

<위치도>

끝 .