문서번호	도로관리과-6095
결재일자	2014.4.16.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장조사팀장	도로관리과장
홍현기		성인환	04/16 최동필
협조
	주무관		김영일

용마산로(신내IC하부) 공동 관리지점 조사결과 보고

도시안전실

(도로관리과)

공동발생 지점 조사결과 보고(FWD+GPR)

	1.		탐사위치 및 현황

측정현황	○ 조사일시 : 2014. 04 . 08 .(화) ~ 15(화) ○ 조사장비 : FWD + GPR ○ 조사위치 - 노선명 : 용마산로 - 구 간 : 신내I.C 교량하부 ~ 도로안내표지판 - 연 장 : 50~60 m (조사간격 : 10m) ○ 조사지점 현황 - 교량하부 도로 통신맨홀 주변 도로침하 보수 지점을 중심으로 시내방향 3차로를 조사 함 ※ 공동발생 현황 ◦ 위 치 : 신내I.C하부(시내방향 3차로) ◦ 보수현황 : 1회(2012.07.02.) ◦ 보수규모 : 0.5 × 0.5 ◦ 발생원인 : 하수관 파손
위치도
현장사진	<조사 시작지점 전경> <조사구간 전경> <조사 종료지점 전경>

붙 임 : FWD, GPR 조사데이터 및 조사자의견, 지하매설물 현황도 1부.  끝.