문서번호	수질과-2736
결재일자	2014.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
유준수		이성재	04/17 박용철
협조
	수처리연구과장		이만호

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수

고탁도·고농도 냄새물질 정수처리 효율 향상방안 추진계획

(상수도 기술혁신 30대과제 추진)

2014.  4. 17(목)

상수도사업본부

(생 산 부)

고탁도·고농도 냄새물질 정수처리 효율 향상방안 추진계획

상수도 기술혁신 30대과제중 단기과제로 선정된『고탁도 및 고농도 냄새물질(지오스민,2-MIB) 유입시 정수처리 효율 향상방안』에 대한 추진계획을 수립하여 시행하고자 함

Ⅰ		추진개요

추진근거

상수도 기술혁신 30대과제 추진계획 (생산관리과 -1720, 2014.2.26)

- 고탁도 및 고농도 냄새물질 유입시 정수처리 효율 향상 방안 (30대 과제 No.10)

추진배경

정수센터별 처리공정이 상이하고 재건설 및 고도정수처리 시설이 도입

고탁도 및 고농도 냄새물질(지오스민, 2-MIB)의 유입시 한계 농도를 산정하여 원수 수질변화에 선제적 대응을 통한 안전한 수돗물 생산·공급 필요

Ⅱ		추진계획

추진목표

정수센터 시설 및 여건을 감안한 탁도 및 냄새물질 처리 한계농도 산정

- 목표 : 정수탁도 0.1NTU이하, 냄새물질 10ng/L이하 유지

정수센터별 한계농도 초과 유입시 대처 방안 강구

- 정수처리 공정보완 및 사전준비로 선제적 대응체계 구축

추진계획

추진일정

- 추진기간 : 2014.1~2015.12월(2년간, 단기과제로 추진)

· 2014년 : 영등포, 광암, 암사정수센터 수계

· 2015년 : 구의, 뚝도, 강북정수센터 수계

추진방법

- 자-시험, 파이롯테스트 등 현장실험 및 과년도 수질사례, 표준정수처리시설에서의 처리효율(탁도,냄새물질) 비교분석 활용하여 병행 연구

- 연구추진방향 설정 및 로드맵 작성 추진

· 조류분석 및 맛·냄새물질 상관관계 분석

· 원,정수 수질분석 및 모니터링

· 제거효율(처리효율) 분석

- 연구추진 관련부서 간 업무분담 협조 연구 추진 (1차 회의개최 : ‘14.4.15)

· 주관부서 : 상수도사업본부 수질과

(연구결과에 의한 정책결정, 추진부서간 업무조율 등)

· 추진부서 : 상수도연구원 수처리연구과

(연구 총괄, 세부추진계획 수립, 처리효율 분석, 최종보고서 작성 등)

· 협조부서 : 상수도연구원 수질연구과(원,정수 수질모니터링,데이터 총괄) 신물질분석과(냄새물질 분석, 조류와 냄새물질 상관관계 분석) 미생물검사과(조류검사), 먹는물분석과 등(수질분석 협조)

추진내용

- 정수센터별 원수 탁도 및 냄새물질 농도, 운영 여건 등을 감안한 한계처리농도 산정

· 집중 강우로 고탁도 유입시 정수센터별 원수 한계탁도 산정

· 냄새물질 고농도 유입시 고도정수처리에서 한계농도 산정

* 기 연구보고서 참조 : “표준정수처리에서 맛냄새물질 수처리 한계농도 산정”

(수질조사과-2916, 2013.5.29)

- 고도정수처리 공정별 맛·냄새물질 처리효율 분석

· 고도정수처리에서 수온 등에 따른 냄새물질 처리효율(한계효율) 분석

- 원수 탁도 및 냄새물질 한계농도 이상 유입시 대처 방안

· 오존 및 입상활성탄 운영방안, 분말활성탄 추가 투입 등

Ⅲ		행정사항

세부 연구추진계획 수립 및 추진 로드맵 작성 : ‘14.4월(수처리연구과)

연구추진결과 중간보고서(1차연도) 작성 제출 : ‘14.12월(수처리연구과)

- 연구추진결과 종합분석 및 해결방안 마련 등 최종보고 : ‘15.12월

추진실적은 붙임서식에 의거 매월 24일까지 수질과로 제출(수처리연구과)

붙임 : 1. 상수도 기술혁신 추진실적 (보고서식) 1부.

2. 연구추진관련 회의 개최결과 보고 1부. 끝.