문서번호	시설보수과-3100
결재일자	2014.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	04/17 이규상
협조

정기점검 보고서

(여의2교 : A1~P5)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4. 17

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 여의2교

시 설 물 개 요	폭 : 40m, 연장 : 220m	법정구분 : 2종	상태등급 : C등급	준공년도 : 1990.2.
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		천 석 기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		천 석 기
			시설7급		전 재 형

○ 점검일시 : 2014. 4.17(목요일)

○ 점검구간 : A1~P5

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
A1~P1 사이 G11(거더)	일부 백태 발생	2m		지속적인 관찰		붙임

< 종ㆍ평면도 >

< 현황사진 >