문서번호	누수방지과-1124
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이준호	강신재	04/18 윤석우

2013년도 공공용수 관리 분석

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도사업본부

(누수방지과)

2013년도 공공용수 관리 분석

2013년도 관 세척수 등 공공용수에 대한 사용실적을 정확히 관리하여 공급량  분석 ․ 관리에 활용하고자 보고 드림.

□ 현 황

○ 공공용수 종류

- 공사 관련 : 송∙배(급)수관 정비공사, 배수지 건설공사, 대체급수관련 공사, 연간단가계약 공사(급수공사, 누수복구, 시설물)

- 기 타 : 소방용수, 배수지 청소용수(터널배수지포함), 물 세척(Flushing)수, 취약관로(관말정체 및 적수 발생이 많은 지역), 대체급수(수계전환) 관련 세척수

○ 관리대상(수도사업 용수량)

- 연간단가 계약공사, 배수지 청소용수, 물 세척(Flushing)수, 취약관로(관말정체 등)

- 대체급수(수계전환) 관련 세척수

○ 관리 제외대상 : 조정량에 포함된 공공용수(소방용수 등)

○ 관리방법 : 사업소별(월별) 산출된 세척수량 수합 관리

□ 분석내용

○ 사업소별 현황

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	639,142	45,587	77,157	110,363	73,276	171,734	68,347	61,201	31,477
4분기	131,200	25,182	332	28,577	7,796	22,572	27,239	16,213	3,289
1~3분기	507,942	20,405	76,825	81,786	65,480	149,162	41,108	44,988	28,188

※ 강서가 전체의 26.8%(171,734㎥)이며 동부, 서부 순임.

○ 2013년도 사업소 및 사업별 현황

(단위 : 톤)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		639,142	45,587	77,157	110,363	73,276	171,734	68,347	61,201	31,477
소계		326,609	37,432	75,906	17,238	65,646	95,257	2,404	26,368	6,358
연간단가	급수공사	43,194	124	330	11,556	3,614	16,983	2,322	2,542	5,723
	누수복구	46,295	146	6,291	2,252	2,337	11,383	82	23,791	13
	시설물	18,165	105	710	3,430	2,534	10,729		35	622
송배수관 등		33,287	0	0	31,526			1,761
배수지 청소용수		284,133	31,737	40,408	47,775	45,602	31,512	53,473	27,024	6,602
물세척수(Flushing)		104,063	5,320	28,167	10,262	11,559	24,650	4,464	3,357	16,284
소계		132,891	8,155	1,251	3,562	7,630	76,477	6,245	4,452	25,119
취약관로	관말정체	43,330	8,155	1,200	2,420	6,635	12,829	5,520	4,338	2,233
	적수민원	66,675	0	51	1,142	995	63,648	725	114

○ 배수지 청소용수수량(284,133㎥)이 전체 세척수량(639,142㎥)의 44.4%이며 배수지 물세척수(16.2%), 적수민원(10.4%)순임.

○ 누수복구 세척수량이 적은 사유는 누수발생 건수 및 대형관 누수 감소가 원인

□ 향후계획

○ 누수복구 세척수량은 분기별로 분석을 실시하여 정확한 공공용수 파악으로 유수율 관리에 기여. 끝.