문서번호	기전과-4778
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
박주호		박재경	04/18 이규상
협 조

시민이 안전한

세계도시 서울

작업차량용 충격흡수장치 및 사인보드 설치 검토결과

강서도로사업소

(기 전 과)

작업차량용 충격흡수장치 및 사인보드 설치 검토결과

서울시 도시안전실(도로시설과)의 ‘도로시설물 유지관리 안전대책’에 따라 트럭장착용 충격흡수장치 및 사인보드 설치에 대하여 검토하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

도로시설물 유지관리 안전대책 : 도로시설과-6111(′14.4.7.)

☞ 장비분야 해당사항 발췌 기재

- 사업소 기존 작업차량에 탈부착형 충격흡수장치 설치

- 도로상 작업시 작업보호자동차(사인보드 탑재 차량) 배치 의무화

도로시설물 유지관리 안전대책 철저 이행 요청 : 도로시설과-6139(′14.4.9.)

Ⅱ		장비보유 및 사인보드 현황

차량 및 건설기계 : 16종 29대(건설기계 9대, 차량 20대)

(단위 : 대)

계	행정차량		화물차량			특 수 차 량				건 설 기 계
	스타 렉스	렉스턴	더블캡	메가 트럭	덤프 트럭 (8T)	다목 적차	고소 작업 차	경정비차	셀프 로더	덤프트럭 (15T)	노 면 파쇄기	로울러	스키드로우더	아스팔 트휘 니셔	도로보수트럭	굴삭기
29	4	1	4	1	2	2	1	4	1	2	1	2	1	1	1	1

사인보드 탑재 장비 현황

(단위 : 대)

계	2.5톤더블캡	5톤 다목적차	10.1톤 다목적차	도로보수트럭	가로등보수차	비고
8	4	1	1	1	1

Ⅲ		충격흡수장치 및 사인보드 설치 검토결과

설치대상 장비

장비명 용도 장치명	합계	2.5톤더블캡	8톤덤프트럭	10.1톤다목적차	5톤메가트럭	비고
		소파 등 보수작업	자재 등 운반작업	세척작업	장비 등 운반작업
충격흡수장치	4대	2대	1대	1대	-
사인보드	2대	-	1대	-	1대

제품사양 및 사진

구분	트럭장착용 충격흡수장치	적재형 사인보드(LED)
제품 사양	○ 재질 : LDPE/발포(노랑색) ○ 형태 : 탈부착형 ○ 2.5톤트럭 장착용 사이즈 예 - 2.5톤용 : W1,740×L1,484×H600(mm)	○ 재질 : 고휘도 LED ○ 화살표길이 : 1,500mm ○ 사용전압 : 24V ○ 설치형태 : ‘자동차안전기준에관한규칙’에 적합하도록 화물 적재형태로 제작 설치
제품 사진

충격흡수장치(시설) 설치 검토결과 : 설치 불가

- 관련 법규 검토 : 충격흡수장치(시설)은 자동차관리법 규정의 의하여 구조‧장치변경을 교통안전공단(검사소)에서 승인 받아야 하나, 2014.2월에 시행된 국토교통부의 ‘도로안전시설 설치 및 관리 지침(차량방호 안전시설 편)’에 따라 트럭부착형 충격흡수시설은 실물충돌시험을 통과한 성능평가를 거쳐 검증된 장치를 부착 하도록 규정함에 따라 시중에서 제작되고 있는 제품은 아직까지 검증(인증)된 제품이 없음

- 서울시시설관리공단 운용 트럭탈부착형 충격흡수장치(시설) : 국토교통부의 ‘도로안전시설 설치 및 관리 지침(차량방호 안전시설 편)’ 시행(2014.2월) 이전에 설치한 사항임(※본 경우도 차량 후미에 안전바가 설치되어 있지 않은 더블캡 등 차량에 한함)

- 충격완화장치(시설) 구조‧장치 변경 관련 관계자 회의

• 2014.04.14.(월) : 관계자 회의(교통안전공단, 시설관리공단, 신도산업)

• 2014.04.16.(수) : 교통안전공단에서 기존 제품으로는 구조‧변경 승인이 불가함을 유선 통보 ※ 비고 : 향후 성능이 검증(인증)된 장치(시설)에 한하여 승인 예정

사인보드 설치 검토결과 : 설치 예정

- ‘자동차안전기준에 관한 규칙’에 적합하도록 화물칸 적재형태로 제작 설치

※ 불법 구조변경 벌칙 : 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

Ⅳ		충격흡수장치 및 사인보드 설치 계획

트럭장착용 충격흡수장치(시설) 설치

- 2014.2월에 시행된 국토교통부의 ‘도로안전시설 설치 및 관리 지침(차량방호 안전시설 편)’에 따라 실물충돌시험을 통과한 검증(인증)된 제품이 생산되는 즉시 설치

적재형 사인보드(LED) 설치

- 설치 수량 : 2대(8톤덤프트럭 1대, 5톤메가트럭 1대)

- 소요예산 : 금6,000,000원(※ 제작제품으로 추정금액)

- 구매방법 : 수의계약

• 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항(소액)

- 계약업체 : 한미이앤지(※ 차량용 사인보드(LED) 전문 제작업체 선정)

- 예산과목 : 도시안전실(도로관리과), 도로관리(6개 사업소), 도로 및 시설물관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅴ		행정사항

트럭장착용 충격흡수장치(시설) 설치 검토결과를 도로시설과에 제출

붙임 : 도로안전시설 설치 및 관리 지침(국토교통부) 1부.  끝.