소방활동 자료조사서(금강펜테리움)

부분공개(6)	담당자	3팀장	센터장	결재
당산119안전센터-2066	김대호	이승재	04/18 황인영

1. 일반현황

대상명	금강펜테리움	위 치	######################		전 화	############
대표자	각세대	방 화 관리자	###	상 주 인 원	500명	수 용 인 원	1,000명
주용도	아파트형 공장	취 약 장 소		※ 지하3층 기계전기실 위치함
건 물 구 조	양식 RC조 슬라브가 15/3층 1동 건축면적 : 1,264.96㎡ 연면적 :16,871.56㎡
특 이 사 항	※ 방재실 1층 로비에 위치.(2교대로 24시간 근무) ※ 입주업체: 통신,소프트웨어,보험 등 사무실 ※ 발전기실 지하3층

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 연결송수관설비,연결살수설비 ○ 기타소방시설	- 연결송수관설비 송수구 건물전면에 설치됨 - 옥내소화전 사용가능토록 지도함
연소확대요인	○ 건물 내외부 연소확대 요인 등	인접건물 연소확대 우려 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물, 가스등 연소위험 물질	- 위험물 사용시 안전수칙 준수토록 지도함 - 도시가스 사용시 안전수칙 준수토록 지도함
화기취급상황	○ 취사용 화기취급 상황 ○ 난방용 화기취급 상황	- 취사용 : 사용처 없음 - 냉난방 : 전기

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동구역등 진압여건	- 대로변에 위치하여 고가 차, 굴절차등 소방차 부서여건 양호함
긴급 통행	○ 긴급 통행 상황	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 피난명령 및 인명구조여건	- 계단 이용하여 지상 및 옥상 대피 유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 비상용승강기 및 피난계획	- 소방계획서 작성시 피난 계획 수립토록 지도함
소화용수시설	○ 소화용수시설현황	- 공소762734호 인근에 위치 소화전 사용 가능함
기타 조치사항	○ 기타 조치사항	- 화재시 초동조치등 안전 조치에 대한 교육 실시함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2013년  4월  18일

조사자 소속 : 당산119안전센터 계급 소방장 성명 이경섭 (인)

계급 소방사 성명 김대호 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2호