문서번호	교통운영과-7315
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		중앙차로팀장	교통운영과장
박범진		이용재	04/18 강진동
협조
	주무관		이민호

중앙버스전용차로 안전점검 및 정비계획

2014. 4.

도시교통본부

(교통운영과)

중앙버스전용차로 안전점검 및 정비계획

중앙버스전용차로 주요 교통안전 시설물에 대한 일제점검 및 정비를 시행

하여 버스이용시민 안전사고 방지 등 적극 대비코자 함.

점검개요

○ 대상노선 : 주요 간선도로축 12개노선 115.3km

○ 점검시설 : 정류소 346개소 (중앙정류소 329, 환승정류소 17)

- 승차대 등 편의시설 803개 (정류소내 772, 환승센터내 31)

- 기타, 안전휀스 및 중앙분리대 등 교통안전시설

세부 점검계획

○ 점검일정  : ′14. 4. 21 ~ 4. 30 (10일간)

○ 점검방법  : 시(교통운영과), 정류소 유지관리업체와 합동점검

- 노선축별, 중앙정류소별 현장확인

- 정류소 시설물 종류별 안전관리 및 정비실태 등

○ 점검계획 : 노후 시설물 및 교통안전 저해요소 집중점검

- 집중 점검대상 : 10년 이상 경과된 시설물

‣ 도봉·미아로, 강남대로, 수색·성산로, 천호․하정로

- 관리 점검대상 : 5~9년 이상 경과된 시설물

‣ 경인·마포로, 망우·왕산로, 시흥․한강로, 노량진로, 송파대로, 환승센터(4개소)

- 일상 점검대상 : 5년이내 시설물

‣ 통일로, 공항로, 동작·신반포로, 양화·신촌로, 천호~하남BRT

주요 점검사항

○ 정류소내 시설물 유지관리 실태

- 안전난간, 보도 파손여부, 승차대 안전여부, 청소상태(세척)

- 노선도 관리상태, 전단지 등 부착물 제거 등 관리실태

○ 노면포장 등 도로시설물 유지관리 상태

- 차도 포장상태, 정차면․횡단보도 등 노면표시 상태, 중앙분리대 안전관리실태 등

점검결과 및 조치계획

○ 점검결과는 당해 시설물 유지관리 주체 기관에 정비요청

○ 점검결과 조치 : ′13. 5.10일한 정비완료

○ 시설물 유지관리 주체

- 정류소 승차대 및 안전휀스, 노선도, 기타 환경정비 : 정류소 유지관리업체

- 노면 포장, 정류소 보도, 노면마킹, 중앙분리대, 기타 교통안전시설 유지관리

: 당해 도로관리사업소

- 정류소 바닥 및 쓰레기통 청소업무, 가로등 및 수목 유지관리 : 자치구

행정사항

○ 매 월별 점검 및 점검결과 이행조치 여부 실태 확인

○ 상시 점검 및 보수체계를 유지토록 유지관리기관(업체) 지도감독

따로붙임 : 점검내용 및 점검결과 조치내역  1부.

점검내용 및 점검결과 조치내역

시설물명	점 검 내 용	조 치 결 과