정기점검 보고서

결재	★주무관	주무관	시설보수과장
	최태석	진하영	전결 04/18 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 서울숲1,2지하차도에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014.04.18(금요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음부,내부벽체 등)

시설물명	서울숲1 지하차도	시설물 개 요	폭: 13.0m 연장: 69m	법정구분	2종	준공 년도	2005. 01.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설9급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함(내부 벽체 이격구간 원인파악 필요-외부전문가 합동정밀점검 중)

현장점검사진

지하차도 전경(후면)	지하차도 전경(전면)	벽체 이격(주의관찰)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음부,내부벽체 등)

시설물명	서울숲2 지하차도	시설물 개 요	폭: 6.5m 연장: 94m	법정구분	2종	준공 년도	2005. 06.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설9급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함(백태현상 등 주의관찰 필요-외부전문가 합동정밀점검 중)

현장점검사진

지하차도 전경	슬래브 하부 백태현상-주의관찰	타일 탈락-합동정밀점검결과 조치

끝.