문서번호	도로보수과-2215
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
박병규		김승태	04/18 민승기
협조
	주무관		강종훈

'14년 불량맨홀 조사 및 정비 계획

2014.  4.

남부도로사업소

도로보수과

·

‘14년 불량맨홀 조사 및 정비 계획

관내 시도상 불량맨홀에 대한 전수조사를 실시하고 적출된 불량맨홀을 적기에 보수하여 시민이 안전하고 편안하게 도로를 이용할 수 있도록 하고자 함

□ 관련근거

○ 도로관리과-2459(2014.3.10)호 : 불량맨홀 정비공사 시행 철저

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(2012.12)

□ 관내(시도상)맨홀 현황

종류	상수도	하수도	통신	전기	도시 가스	지역난방	기타	총계
수량	3,896	3,094	3,650	1,586	982	33	753	14,055

□ 불량맨홀 합동조사 계획

○ 조사기간 : 2014. 4. 23. ~ 2014. 10. 31.(4월, 7월, 10월 3회 실시)

- 1차 조사 : 2014. 4. 23~2014. 5. 2

- 2차 조사 : 2014. 7.  1~2014. 7. 15

- 3차 조사 : 2014. 10. 1~2014. 10. 15

○ 점검조 편성 운영

계	A조 (3개구, 31개 노선)	B조 (2개구, 16개 노선)	비고
점검구간	서초구, 동작구, 관악구	금천구, 영등포구	붙임 참조
사 업 소	한수영, 김광호, 정철식, 조경현	김형갑, 박병규
관리기관	맨홀관리기관 담당자	맨홀관리기관 담당자

○ 조사방법

- 맨홀관리기관 공문 발송 후 유선연락취하여 조사일정 조율

- A, B 2개조 오전, 오후 상호 협의하여 조사

A조	B조
효령로 외 30개 노선(100.64km)	시흥대로 외 15개 노선(40.66km)

○ 조사결과 조치

- 조사결과 보고양식에 따라 각 차수별 마감일까지 작성 제출

- 수합 후 맨홀관리기관별 협의 공문 발송

□ 정비대상

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침에 따른 관내 시도상 설치된 맨홀 중

포장면과 5mm이상 단차가 발생되어  도로 주행성에 지장을 주는 불량 맨홀

□ 정비방법

○ 합동조사 시 적출 된 맨홀 중 사고발생 우려 맨홀은 우선 정비 실시

○ 기타 노면과 일치하지는 않으나 사고발생 우려가 적은 맨홀은 유관기관과

협의 후 예산 범위 내에서 업무매뉴얼 및 시방규정에 따라 정비 실시

□ 향후계획

○ 합동조사 계획 맨홀관리기관 통보

○ 정비대상 물량 해당기관 통보 및 협의

○ 불량맨홀 정비 작업지시 및 정비 추진

○ 불량맨홀 보수비용 해당기관 통보(예고) 및 고지서 발부

붙임 : 1.  노선별 조사계획 1부.

2. 불량맨홀 조사결과 보고양식 1부.

3. 맨홀관리기관 현황 1부.  끝.