문서번호	정수시설과-382
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		김창현	04/18 이철해
협조
	주무관		민태식

서울, 꽃으로 피다!

광암정수센터 아리수광장 수목 식재공사 완료 보고

2014. 4.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수시설과)

광암정수센터 아리수광장 수목 식재공사 완료 보고

우리 정수센터『광암정수센터 아리수광장 수목 식재공사』가 설계 도서와 같이 완료되어 공사현장을 확인점검한 결과 시공상태가 적정하여 준공검사 실시후 공사를 종료코자 함.

Ⅰ				공사 개요

공  사  명 : 광암정수센터 아리수광장 수목 식재공사

공사내용 : 식재공사(교목 14주, 관목 6주, 잔디 28㎡) 및 부대공사 1식

계  약  일 : 2014. 3. 28

준공 기한 : 2014. 4. 6

계약 금액 : 금8,883,000원

계약 업체 : ㈜복산조경(대표 구회진)

Ⅱ				공사현황 사진

Ⅲ				공사현장 점검결과

○ 점검  대상 : 『광암정수센터 아리수광장 수목 식재공사』 준공대상 물량

○ 점검  일시 : 2014. 4. 16(수)

○ 점검  방법 : 공종별 시공물량 및 식재상태 점검

○ 입회확인자 : 지방공업주사 민태식, 지방공업주사보 곽대근

공사내용	규격	설계 수량	준공 수량	시공 적정성	비 고
수목식재 및 부대공사	구상나무(H4.0×W2.0)	6주	6주	적 정	시공상태 확인
	배롱나무(H3.5×R15)	2주	2주
	자귀나무(H4.0×R20)	2주	2주
	감나무(H3.5×R12)	4주	4주
	대왕철쭉(H1.5×W0.8)	6주	6주
	잔디(평떼)	28㎡	28㎡
	성토	30㎥	30㎥

○ 점검 결과 : 광암정수센터 아리수광장 수목 식재공사 시공물량 및 식재상태 적정여부 확인결과 설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

Ⅳ				처리의견

광암정수센터 아리수광장 수목 식재공사가 설계도서와 같이 시공완료되어 현장 확인점검을 실시하였으며,

공사완료 현장에 대한 시공상태 확인결과 지적사항 없이 적정 시공되어 공사종료 및 공사대금을 지급코자 함.

Ⅴ				행정사항

준공검사 실시

공사대금 지급

따로붙임 : 1. 준공내역서 1부

2. 예비준공검사 1부.  끝.