문서번호	슬러지재활용과-1121
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수	박명우	04/21 채희정

소화가스 사고예방 특별 안전점검 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

소화가스 사고예방 특별 안전점검 실시계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

진도 여객선 침몰사고와 관련하여 안전관리 경각심 재고를 위해 하수처리과정에서 발생하는 소화가스에 대한 특별점검 및 사고예방교육, 훈련을 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

소화가스 사고예방 특별점검 계획 ----------------- 물재생시설과 /‘14. 4.18

Ⅱ		대상시설

소화가스 발생시설 : 제2처리장 소화조(5조), 제3처리장 소화조(14조)                              제2.3처리장 가스교반시설(2개소)

소화가스 사용시설 : 가온보일러실(2개소) 슬러지건조시설,

가스저장탱크(4조), 가스탈황설비(3개소)

소화가스 이송배관 : 3,692M 등

Ⅲ		특별점검 추진계획

1. 안전점검

안전점검 일시 : 2014. 4. 22 ~ 4. 25 (4일간)

점검대상 : 소화가스 공급 및 사용시설 안전점검

안전점검 주안점

- 소화조. 가스저장탱크. 탈황탑. 가스배관 가스 누설여부 점검

- 가스사용시설 유지관리실태 및 시설기준 적정여부 점검

- 소화조 내부 및 가스저장탱크 시설운영 적정여부

- 안전벨브 정상작동상태 점검

- 가스누설감지기 정상작동여부 점검

- 응축수 배출상태 점검

- 시설물 안전관리수칙 준수여부 등

점검방법 : 자체 점검반을 편성하여 시설별 안전점검 실시

- 총괄자 : 슬러지재활용과장

- 시설별 점검자

점 검 시 설	점 검 자	비고
#3소화조 및 가스설비	이충기, 김병기, 장정구 권경필
#2소화조 및 가스설비	하병문, 박한수, 신성현, 전명열 이상영
비상발전기 및 가온설비	하병문, 박한수, 신성현, 전명열, 빙추섭
소화가스 저장탱크	박한수, 전명열, 이상영, 외부 전문업체
소화가스 배관 등	박한수, 전명열, 이상영, 신성현
소화가스 누설감지기	박한수, 전명열, 장정구, 김흥진, 외부
슬러지 건조시설	하병문, 박한수, 운영소장 정석채, 팀장 김흥진

※ 소화가스 저장탱크는 시공 및 유지관리 전문업체에 의뢰 안전검검 실시

- 대상업체 : 진명환경산업(주)  대표 정옥채 (☎ 02-2671-4613)

※ 소화가스 누설감지기 설비는 유지관리 전문업체에 의뢰하여 안전검검 실시

- 대상업체 : 이오세이프  팀장 김상동 (☎ #############)

2. 안전사고 예방교육

안전교육 일시 : 2014. 4. 22 ~4. 23 (2일간)

안전교육 교관 : 슬러지재활용과장, 주무관 박한수

안전교육 내용 : 소화가스 안전관리 및 위기상항 대응 행동메뉴얼

안전교육 대상사 : 소화가스 관련업무 직원(직원:51명, 위탁사 12명)

3.안전사고 예방 대응훈련

훈련일시 : 2014. 4. 23 (1일간)

훈련총괄자 : 슬러지재활용과장

훈련내용 : 가스폭팔 사고발생시 대피, 구조, 복구 등 위기상항 대응훈련

유관기관 비상연락망 구축 : 성동구청, 동대문소방서, 성동소방서, 동부경찰서, 가스안전공사 동부지사, 한양대병원 등

Ⅳ		조치계획

점검결과 긴급이 요하는 사항은 긴급보수 시행

시설 노후 및 교체 등이 요구되는 사항은 보수계획 수립시행

따로붙임 : 1) 소화가스 안전점검표 및 소화가스 안전관리기준(자체) 1부.

2) 위기상황 대응 행동메뉴얼 1부(종이문서). 끝.