문서번호	교량보수과-1207
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김중철		김종대	04/21 정진오
협조	시설보수과장		박춘배
	기전과장		최주용

자동차전용도로 침수구간 통제 및 복구업무 인계·인수 자료

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

서울특별시성동도로사업소

(교량보수과)

자동차전용도로 침수구간 통제 및 복구업무 인계·인수 자료

(성동도로사업소)

□ 자동차전용도로 침수도로 관리현황

○ 자동차전용도로 침수도로 현황

노 선 별	구 간	연장(km)	비고
동부간선로(하행)	중랑교 ~ 용비교	8.1	교통통제는 시설관리공단시행, 사업소는 침수구간 청소시행

○ 위치도

월릉교

군자교

성수대교

장평교

월계1교

북부사업소 구간

성동사업소 구간

용비교

동부사업소 구간

시설관리공단 구간

중랑교

성동교

1

2

3

월릉교

군자교

성수대교

장평교

월계1교

북부사업소 구간

성동사업소 구간

용비교

동부사업소 구간

시설관리공단 구간

중랑교

성동교

2

1

- 한강수위 기준 시

- 중랑천 수위기준 시

한강수위 (한강대교 양수표)	팔당방류량 (㎥/s)	침수예상구간	청소 담당 기관	비고 (경찰서)
① 7.49m	12,000	용비교～성동교 (L = 1.4㎞)	성동, 동부	광진, 성동
② 7.81m	13,000	성동교～중랑교 (L = 6.7㎞)	성동, 동부 공단	중랑
③10.92m	25,000	중랑교～월계교 (L = 3.9㎞)	북부, 공단	노원

위 험 홍수위	침수예상구간	담당 기관	비고 (경찰서)
①17.84m	월계1교～성동교 (L = 10.6㎞)	성동, 동부 공단	중랑 노원
②16.05m	성동교～용비교 (L = 1.4㎞)	성동, 동부	광진 성동

□ 자동차전용도로 세부 수방(청소)대책(2014.4.18)

사업소 담당 노선 : 동부간선도로하행선(성수방향), L=8.1km(중랑교～용비교)

ㅇ 한강 수위 기준 시

한강수위 (인도교기준)	팔당방류량 (㎥/S)	침수 예상지역		관할구청	관할경찰서	비고
		구 간	도로표고(EL)
7.49m (EL9.43m)	12,000	성동교～용비교 (L = 1.4km)	11.1m 성동교하단	성동	성동
7.81m (EL9.75m)	13,000	성동교～중랑교 (L = 6.7km)	11.7m 중랑교하단	성동, 동대문	성동, 동대문

ㅇ 중랑천 수위 기준 시

구 분	위험홍수위 (EL.m)	침수 예상지역	관할구청	관할경찰서	비고
월계1교	17.84m	월계1교 ～ 성동교 (L = 10.6km)	성동, 동대문	성동, 동대문	경계:16.93m 침수:17.2m 통제:16.2m
성동교	16.05m	성동교 ～ 용비교 (L = 1.4km)	성동	성동	경계:15.26m

도로침수구간 청소대책

[1단계]

① 팔당방류량 7,000～12,000㎥/S (국부적 침수 시)

구 분	침수예상구간	연장	장비	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	성동교～용비교 (인도교수위EL9.43m) (성동교하단도로 EL11.1m)	1.4㎞	(10종 21대) 로더 1대, 덤프 4대, 더블캡 3대, 살수차 1대, 다목적차량 2대, 소형 로더 1대, 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 5대, 물탱크차량 지원 2대(소방서)	내부순환로→ 동부간선도로진입부 (5시간)

② 경기 북부지역 집중호우 시

구 분	침수예상구간	연장	장비	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	군자교～ 중랑교	3.5㎞	(10종 21대) 로더 1대, 덤프 4대, 더블캡 3대, 살수차 1대, 다목적차량 2대, 소형 로더 1대, 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 5대, 물탱크차량 지원2대(소방서)	군자교진입램프 (5시간)

[2단계] : 경기 북부 지역 집중 호우 및 팔당 방류량 일정량 이상시 (2구간 침수시)

① 용비교 ~ 군자교 침수 시(L=4.6㎞)

구 분	침수예상구간	연장	장비	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	용비교 ～ 성동교	1.4㎞	(7종 11대) 로더 1대, 덤프 2대, 더블캡 2대, 살수차 1대, 다목적차량 1대, 양수기 3대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	내부순환로→ 동부간선도로 진입부(6시간)
”	성동교～ 군자교	3.2㎞	(8종 10대) 덤프 2대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 소형로더 1대, 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 2대, 물탱크 차량 지원 1대(소방서)	군자교진입램프 (6시간)

② 성동교 ~ 중랑교 침수 시(L=6.7㎞)

구 분	침수예상구간	연장	장비	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	성동교～ 군자교	3.2㎞	(8종 10대) 덤프 2대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 소형 로더 1대, 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 2대 물탱크차량 지원 1대(소방서)	군자교 진입램프 (6시간)
”	군자교～ 중랑교	3.5㎞	(7종 11대) 로더 1대, 덤프 2대, 더블캡 2대, 살수차 1대, 다목적차량 1대, 양수기 3대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	중랑교 하단I.C (6시간)

③ 용비교 ~ 성동교, 군자교 ~ 중랑교 침수 시(L=4.9㎞)

구 분	침수예상구간	연장	장비	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	용비교 ～ 성동교	1.4㎞	(8종 10대) 덤프 2대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 소형 로더 1대, 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 2대 물탱크차량 지원 1대(소방서)	내부순환로→ 동부간선도로진입부 (6시간)
”	군자교～ 중랑교	3.5㎞	(7종 11대) 로더 1대, 덤프 2대, 더블캡 2대, 살수차 1대, 다목적 차량 1대, 양수기 3대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	중랑교 하단I.C (6시간)

[3단계] : 팔당 방류량 12,000㎥/S이상 (다수구간 침수 시)

구 분	침수예상구간	연장	장비	집 결 지 (청소소요시간)
동부간선 도 로 (하행선)	용비교 ～ 성동교	1.4㎞	(5종 8대) 덤프 1대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 양수기 4대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	내부순환로→ 동부간선도로진입부(6시간)
”	성동교～ 군자교	3.2㎞	(8종 11대) 덤프 1대, 더블캡 1대, 다목적차량 1대, 소형 로더 1대, 암롤트럭 1대, 도로보수트럭 1대, 양수기 4대 물탱크차량 지원 1대(소방서)	군자교 진입램프 (6시간)
”	군자교～ 중랑교	3.5㎞	(6종 10대) 로더 1대, 덤프 2대, 더블캡 1대, 살수차 1대, 양수기 4대, 물탱크차량 지원 1대(소방서)	중랑교 하단I.C (6시간)

※ 위 장비는 우리사업소의 시설물의 제설 및 수방에 필수적인 장비로 양여할

수 없으나, 추후, 수해방지와 관련하여 시설관리공단에서 지원 요청할 경우

유휴 장비 발생시 적극 지원할 예정임

※ 자동차전용도로 침수도로의 성동도로사업소 수해복구업무

- 침수도로 수해복구업무 계획수립

- 수해방지시설 관리, 유관기관 협의, 침수구간 청소(뻘 제거 등)

※ 교통통제는 기 시설관리공단에서 시행

□ 수해방지시설 인수․인계 목록

○ 안내간판 및 보관함 : 없음

○ 차량진입차단시설(동부간선도로 하행 8.1㎞구간) : 없음(공단 시행)

○ 영상감시장치 : 없음

□ 자동차전용도로 침수구간 관련 인계․인수 서류 목록

생산년도	제 목	수 량	비고
2013년, 2014년	수해대책관련 서류 - 2013, 2014년 풍수해대책 추진계획	각 1부

첨부 : 2013년 및 2014년 풍수해대책 추진계획 각1부.    끝.