함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	SWN 감시지점 현장 안전사고 예방 철저

최근 대형 재난사고가 발생하여 안전관리에 대한 중요성이 강조되고 있습니다. 이에 현재 시행중인 측정기 및 전송장비 정기 점검시 전기 선의 피복상태 ․ 화재 예방을 위한 먼지 청소 등 안전분야에 대해 더욱 면밀히 점검하여 주시기 바랍니다. 또한, 수질자동측정기의 특성상 배수지에 설치되어 물과 전기가 동시에 사용되므로 염소가스질식 ․ 감전 ․ 낙상 등 각종 안전사고 예방에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

가. 정기 점검표에 안전 분야 강화하여 점검 및 결과 보고

나.  배수지 지하, 상수도 맨홀 등 밀폐공간 출입시 산소농도 저하로 인한 질식 주의

다.  감전사고 예방

○ 침수된 지점에 들어가기 전에 차단기 내리기

○ 물 묻은 손으로 전기설비를 만지지 말고 건조한 고무장갑 착용

○ 전기설비 근처에 물이 고인 웅덩이는 밟지 말것

○ 안전화․장갑․마스크 등 보호 장비 착용

라. 배수지 등 출입 계단 등에서 낙상 주의

붙임. 수질자동감시시스템(측정기․서버․전송반) 정기점검표(안전점검 강화) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	유림테크(주),(주)누리제어
주무관	류동경		급수운영과장	최임봉		급수부장	04/21 이상홍
협조자	주무관	이상윤
시행	급수운영과-2541	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1(서소문로 51)	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개