문서번호	기전과-3808
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		장경옥	04/21 김만수
협조
	주무관		전윤섭

터널 방재설비 일제점검실시 계획

2014.  4. 21.(월)

서부도로사업소

(기전과)

터널 방재설비 일제점검실시 계획

“2014.4.16.(수) 세월호 여객선 침몰사고”와 관련 터널 내 위기대응 시에 사용하는 방재설비에 대하여 일제점검을 실시하여 화재 및 각종 사고 발생 시 신속한 위기대응체계를 유지하고자 함.

터널별 방재설비 현황

○ 터널현황 : 남산1호외 4개소

연 번	터널명	위 치	규 모	준공	비고
1	남산1	중구 필동 ～ 용산구 한남동	B:9m, L:1,532m, 2열	‘94
2	남산2	중구 장충동 ～ 용산구 이태원동	B:10.7m, L:1,620m, 1열	‘01
3	남산3	중구 회현동 ～ 용산구 용산동	B:9m, L:1,270m, 2열	‘78
4	금 화	서대문구 현저동 ～ 연희동	B:9m, L:555m, 2열	‘79
5	월드컵	상암동월드컵경기장 ～ 성산동	B:13.7m, L:305m, 2열	‘2002

○ 터널별 방재설비 설치현황

구 분	소화전	소화기	비상 전화	환기휀	발전기	재방송 설 비	cctv	자탐 설비	차단막
계	153면	462개	43개	23대	5대	4식	101대	4식	4대
남산1호	69	209	14	15	1	1	40	1	1
남산2호	36	108	11	4	-	1	26	1	2
남산3호	48	97	12	4	2	1	23	1	1
금 화	-	48	6	-	1	1	12	1	-
월드컵	-	30	-	-	1	-	-	-	-

터널 방재설비 점검 계획

○ 점검대상 터널 : 남산1호터널외 4개터널

○ 점검자 : 근무자 11명

(전일 야간 6명, 당일 야간 3명, 당일 주간 2명)

○ 점검일시 : 2014. 4. 22(화) 주간

○ 점검내용 : 터널 방재설비 점검표 참조

터널 방재설비 점검결과 조치계획

○ 간단한 사항은 직원들이 현장조치예정

○ 문제점이 심각한 설비에 대해서는 연간단가 업체 및 설비 전문업체에 의뢰하여 정비수리조치 예정

행정사항

○ 사업소 싸인보드 투입하여 교통통제 및 안전확보 후 작업실시

○ 작업자는 안전조끼 및 안전모 등 안전장구 착용

○ 근무자 초과근무 인정 : 4시간

구 분	남산1호터널	남산2호터널	남산3호터널
성 명	최 승 훈 김 종 관 민 병 도	정 도 석 최 현 호 강 성 율	정 재 혁 김 소 환 박 근 배
점검시간	09:00~13:00	09:00~13:00	14:00~18:00

○ 점검결과보고 : 점검 후 점검사진 첨부 보고

붙임  터널 방재설비 점검표 1부.  끝.