	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 결과 보고

1. 재난관리과-584(2014.4.14)호 “2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014. 4. 14. ~ 4. 21

나. 소화전 보유 수량 및 정비 수량

구분	소화전 보유수량		도색 수량		보온 수량
	지상식	지하식	지상식	지하식	지하식
신도림	34	113	1	18	6

다. 조사내용

○ 도색대상

-육안으로 보아 퇴색 등의 사유로 재도색이 필요한 대상

-재래시장 등 화재취약지역에 위치해 특별관리가 필요한 대상

-도로공사 등으로 도색이 훼손된 대상

-기존 지상식 소화전이 지하식으로 변경되어 황색선이 없는 대상

-노후로 인하여 재 도색이 필요한 대상 등

○ 보온대상

-지면과 관구간의 깊이가 50cm미만 대상

-기 보온 교체(보온재 파손 등) 대상

-보수 등으로 인하여 재 보온이 필요한 대상 등

붙 임  1. 2014년 소방용수시설 도색대상 현황 1부.

2. 2014년 소방용수시설 보온대상 현황 1부.  끝.

	신도림119안전센터장
담당자	이성윤		1팀장	代이창근		119안전센터장	04/21 이용광
협조자
시행	신도림119안전센터-1510	(		)	접수		(		)
우	152-887	서울특별시 구로구 경인로59길 57(신도림동 416-36)	/
전화	02-2671-8119	/전송	02-2671-2119	/		/	대시민공개