문서번호	시설관리과-9006
결재일자	2014.4.21.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김용섭		최재영	04/21 이시우
협조

GIS상의 노후 배수관 조사 보고

(답십리동 237-2호외 2건)

2014. 04.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 담당지역내 GIS상의 노후 배수관에 대하여 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2014. 04.21

지방시설주사보  김용섭

□ GIS 속성자료상의 노후 배수관 현황

연 번	시설물번호 (관로번호)	주 소	관 종	구 경 (mm)	연 장 (m)	비 고 (관련근거)
1	56442124969	답십리동 237-2	GS	50	27	누수방지과-1653 (2014.2.27.)에 의거
2	56334000096	전농동 527-4	PVC	50	14
3	56334000102	저농동 504-49	GS	40	37

□ 조치의견

상기 GIS상의 노후 배수관에 대하여 2014년 회기동외 7개동 상수도공사 단가계약업체          에 작업지시(횡단굴착 확인)하여 노후관으로 확인 될 시에는 조속 정비코자 하며, GIS 속성자          료와 상이할 시에는 급수운영과(GIS팀)에 수정 통보코자 합니다.

연 번	주 소	도 종	공사개요	비 고
1	답십리동 237-2	CON	횡단굴착 시행 (1.2×2m굴착)	노후관이 확인 될 시 조속 정비시행
2	전농동 527-4	고압보도	횡단굴착 시행 (1.2×2m굴착)	〃
3	저농동 504-49	고압보도	횡단굴착 시행 (1.2×2m굴착)	〃

- 공사 개요

붙 임: 1.GIS 배관망도 1부.

2.관련 공문 1부.  끝.