문서번호	기전과-3751
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김경수		김대진	04/22 송영배
협 조
	도로보수과장			손수희
	주무관			황해철
	주무관			이영일

작업차량용 충격흡수장치 및 사인보드 설치 검토

2014. 4

동부도로사업소

(기전과)

작업차량용 충격흡수장치 및 사인보드 설치 검토

도로시설과-6139호(2014.4.9)『도로시설물 유지관리 안전대책 철저  이행요청』과 관련, 트럭장착용 충격흡수장치 및 사인보드 설치에 대한 검토 보고임.

�   관련근거

○ 도로시설물 유지관리 안전대책 : 도로시설과-6111(‘14.4.7)

- 사업소 기존 작업차량에 탈부착형 충격흡수장치 설치

- 도로상 작업시 작업보호자동차(사인보드 탑재 차량) 배치 의무화

○ 도로시설물 유지관리 안전대책 철저 이행 요청 도로시설과-6139(‘14.4.9)

�   개  요

○ 건설장비 현황 : 15종 32대

장비명	건설기계 (6종 - 7대)						차량 (9종 - 25대)
	노면 파쇄기	로더	롤러	아스팔트피니셔	굴삭기	도로보수트럭	덤프트럭		이마이티	더블캡	다목적트럭		셀프로더	고소작업차	경정비차	스타렉스		다목적승용
							15톤덤프	8톤 덤프	3.5톤	2.5톤	특수차량					승합	중형 화물	렉스턴
용도	노면 절삭	노면 청소	노면 다짐	포장	굴삭	도로보수	자재운반	자재운반	자재운반	자재운반	세척살수	장비운반		가로등 보수	신호등 보수	순찰	순찰	순찰
대수	1	1	2	1	1	1	3	2	1	4	3	1		1	4	2	3	1

○ 사인보드(탈착식) 탑재 장비 현황 : 6대

- e-마이티(1대), 더블캡(4대), 다목적트럭(1대)

○ 조종원 현황 : 14명

구 분	계	기계운영직	운전직	비 고
계	14	12	2

□ 작업 유형별 차량소요 현황

작업유형	대수	구분	소요장비	비 고
도로 소파 보수	4	2개반	작업차량(더블켑)2, 작업자보호차량2	도로보수과
도로시설물 보수	4	1개반	작업차량(더블켑)1, 작업자보호차량1, 물차1, 세척차1	시설보수과, 교량보수과
가로등 부점등	2	1개반	작업차량(고소작업차)1, 작업자보호차량1	기전과
지하차도 부점등	2	1개반	작업차량(중형화물)1, 작업자보호차량 1	기전과

※ 작업자보호차량 배치로 인한 추가 소요 차량4대

□ 작업차량 충격흡수장치 및 사인보드 설치 검토

○ 설치대상

장비명 용도 장치명	계	3.5톤 e-마이티	2.5톤 더블캡	다목적차량 (사인보드)	8톤 (덤프트럭)	비 고
		소파등보수작업	소파등 보수작업	사인보드	자재등 운반작업
충격흡수장치	7	1	4	1	1
사인보드	1	탈착식 기설치	탈착식 기설치	탈착식 기설치	1

※ 사인보드차량 1대 추가 확보

○ 제품사양

구분	트럭장치용 충격흡수장치	적재형 사인보드(LED)
제품 사양	○ 재질 : LDPE/발포(노랑색) ○ 형태 : 탈부착형 ○ 2.5톤트럭 장착용 사이즈 예 - 2.5톤용 : W1,740×L1,484×H600(mm)	○ 형태 : 탈부착형 ○ 8톤트럭 장착용 사이즈 - : W1,840×H760(mm) ○ 재질 : 고휘도 LED ○ 설치형태 : 화물적치 형태로 제작설치
제품 사진

�   검토결과

○ 사인보드 1대 추가 설치

- 작업빈도가 적은 덤프트럭1대 (8톤, 81조1253)를 사인보드 차량으로 사용

- 구조변경이 불가능 하므로 상차식 사인보드를 구매하여 작업시 상차하여 사용

○ 작업자보호차량 충격흡수장치 설치불가

- 작업차량(더블캡)4대는 후면에 작업공구, 상차리프트, 롤러상차대가 설치되어 있어, 차량 구조상 차량후면에 충격흡수장치   설치가 불가능 하고

- 다목적차량 81조1190, e-마이티82구3098, 덤프트럭8톤(81조1253)은 구조상 충격흡수장치 설치는 가능하나, 자동차관리법 규정의 의하여 교통안전공단(검사소)에서 차량충격흡수장치(시설) 구조‧장치변경 승인이 불가능함.

※2014.2월에 시행된 국토교통부의 ‘도로안전시설 설치 및 관리 지침(차량방호 안전시설 편)에 따라 트럭부착형 충격흡수시설은 실물충돌시험 성능평가를 거쳐 인증(검증)된 장치를  부착 하도록 규정하고 있으나, 시중에서 제작되고 있는 제품은 아직까지 인증(검증)된 제품이 없음.

�   사인보드 설치

○ 사인보드 1대 : 2,000천원

○ 예산과목 :도시안전실(도로관리과), 도로관리, 도로 및시설물관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 설치대상 : 덤프트럭8톤(81조1253)

○ 설치방법 : 서울특별시차량정비센터 설치의뢰. 끝.