문서번호	공원운영과-6755
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
김숙경	代정인천	조준수	04/22 신시섭
협 조
	시설과장		한성현
	★주무관		이일광

‘에너지절감을 위한 그린하우스 프로젝트’

안내초소 및 매점 벽면 덩굴식물 식재계획

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

‘에너지절감을 위한 그린하우스 프로젝트’

안내초소 및 매점 벽면 덩굴식물 식재계획

컨테이너구조로 된 월드컵공원 내 안내초소 및 매점에 덩굴식물을 식재하여 경관향상 및 여름철 건물 내 온도상승을 낮춰 에너지 절감에 기여하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

❍ 대   상 : 월드컵공원 내 청경안내초소 6개동, 노을전망대 매점 1동

❍ 기    간 : 2014. 5. ~ 9.

❍ 식재품종 및 수량 : 담쟁이 등 5종 148본

품 종		규격	단위	소 요 량
				계	평화잔디광장	하늘계단	난지 삼거리	노을정문	노을후문	하늘 중앙	노을 매점
계			본	148	13	23	23	23	23	23	20
자체 생산	꽃호박	4치	본	32	2	2	2	2	2	2	20
양묘장	소 계		본	36	6	6	6	6	6	6	-
	수세미	4치	본	12	2	2	2	2	2	2	-
	조롱박	4치	본	12	2	2	2	2	2	2	-
	나팔꽃	4치	본	12	2	2	2	2	2	2	-
구매	담쟁이	8cm	본	80	5	15	15	15	15	15	-

※ 품종 및 수량은 양묘장 수급량에 따라 변동가능

Ⅱ		추 진 방 법

❍ 식물 수급

- 꽃호박 : 덩굴식물터널 조성용으로 육묘 중인 모종 중 여유분 활용

- 나팔꽃 및 수세미 : 덕은양묘장 공급품종으로 무상조달

- 담쟁이 : 소량으로 일반구매

❍ 조성방법

- 안내초소 및 매점 주변에 유인망 설치 후 덩굴식물 식재

- 식재지가 없는 안내소 및 매점 주변은 플랜트박스를 설치하여 식재지 확보

- 장기적인 경관 및 녹화를 위해 담쟁이를 식재하되 에너지 절감 조기효과를         볼 수 있도록 생육이 빠른 덩굴식물 함께 식재

- 매점의 경우 2층 커피숍 전망을 가리지 않도록 1층만 식재하되 컨테이너         외장재(스틸) 특성상 여름철 고온으로 등반형 식물은 고사가 우려되 덩굴형         식물만 식재

- 안내소의 경우 식재 시 안내가 가능하도록 시야가 가리지 않게 창문은

피해서 식재

- 열매가 아름다운 꽃호박과 수세미, 나팔꽃을 혼식하여 경관미 향상, 볼거리 제공

- 공무직 및 기간제근로자를 활용하여 식재하되 식물에 애착심을 가질 수          있도록 추후 관리를 담당할 각 초소 청경, 매점 관리인도 동참하여 식재

❍ 관리방법

- 해당건물(안내초소 및 매점) 관리인(청경, 매점관리인)이 급수 및 유인작업

실시하되 각 공원의 녹지조경팀에서 관리에 대한 안내 및 요청시 기술자문

Ⅲ		추 진 일 정

❍ 2014.  4. 23. ~  5. 10. : 플랜트박스 제작, 설치(시설과 협조)

❍ 2014.  5. 12. ~  5. 14. : 덩굴식물 식재

❍ 2014.  5. 15. ~  9. 30. : 덩굴식물터널 유지관리(건물관리인)

❍ 2014. 10.  1. ~ 10.  2. : 덩굴식물 정리

※ 덩굴식물 식재 시기 및 정리시기는 모종생육상태 및 기상여건에 따라 조정

Ⅳ		기 대 효 과

❍ 벽면에 식물을 식재함으로써 실내온도를 낮추어 에너지 절감효과

❍ 아름답고 다양한 덩굴식물을 식재하여 공원이용객들에게 볼거리 제공

❍ 수세미, 조롱박 등을 식재하여 시골의 정취를 느낄 수 있는 특색있는 경관을       제공함으로써 공원이용 만족도 향상

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 플랜트박스 제작 및 설치 : 시설과

❍ 매점 앞 덩굴식물 식재 협의, 식재 후 각 초소 및 매점 식물관리협조 : 운영팀

❍ 관리에 필요한 물조리개, 비료지원 및 덩굴식물 관리에 관한 기술자문 : 녹지조경팀

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.