정기점검 보고서

(시설물명 : 상도터널 하행)

문서번호	시설보수과-1553
보존기간	년
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
임동운		김찬구	04/22 민승기
협조
	주무관		정성오

시 설 물 명		상도터널		시설물 개요 폭 -15.6 m 길이 - 568 m					법정구분	준공연도 81년 12월
									법정2종
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과			직 급			지방시설주사				임 동 운
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과			주 점 검 자			지방시설주사				임 동운
점 검 자					합동점검자			지빙시설주사보				정성오
□ 점 검 일 : 2014년 4월 21일(월요일) □ 점검구간 : 하행 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항										조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치		손상내용	손상 규모	손상 등급		조치내용
1	상도동 방향		라이닝 누수,백태, 박리등 손상	-	-		상도터널 보수공사로 정비 시행 예정			-
□ 새로운 이상 발생 현황
위 치		손상내용		손상규모	손상 등급	조치계획				전 문 가 자문여부	비 고
상도동 방향		라이닝 누수,백태, 박리등 손상		-		상도터널 보수공사로 정비시행중				-	사진1,2

※ 2014. 4.15일부터 한강대교⇒상도동방향 야간공사 시행중

붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 위치도

□ 전경사진

외부 전경	내부 전경

□ 현황사진

1) 상도터널 하행 벽체 누수 및 박리	2) 상도터널 하행 벽체 누수 및 박리

상도터널 보수공사 홍보안내 전광판	상도터널 보수 시행중