문서번호	시설개선과-1459
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장
김태욱	우인식	04/22 신동호
협 조
	주무관		오상호

잠실실내체육관 출입데크 전면 볼라드 제거 등 보수공사 계획

2014. 4.

실내체육관 출입데크 볼라드 제거 등 보수공사 계획 보고

실내체육관 출입구 전면데크에 설치되어 있는 볼라드는 다수의 이용자가 동시에 진출입할 경우 부상 등 지장을 초래하고, 인근 트랜치에 설치된 구형그레이팅이 여성(하이힐)의 안전을 위협하는바, 볼라드 제거 및 안전그레이팅으로 교체하여 시설물을 개선함으로서 시설물유지관리에 만전을 기하고, 실내체육관 이용자에게 안전하고 쾌적한 환경을 제공코자 함.

Ⅰ		근 거

□ 운영기획과 민원사항 처리 요청 및 순찰시 지적사항

❍ 실내체육관 이용자의 민원에 의한 운영기획과 처리요청에 따라 개선 공사시행

❍ 관리사무소 요청에 의한 출입셔터 및 출입문 보수

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	요구 및 지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			5,175
실내체육관 (진출입데크 전면)	· 진출입 데크 볼라드 제거 - 진출입구(2-2, 2-3, 2-4) 데크 전면 2-2(5개), 2-3(3개, 후면 3개), 2-4 (3개) 등 총 14개 제거후 폐기물 처리 · 진출입 데크 그레이팅 교체 - 진출입구(2-2, 2-3, 2-4) 구형그레이팅을 안전그레이팅으로 교체(34m)	- 좌동	5,175	운영기획과 요구사항 및 순찰시 지적사항에 의함
실내체육관 (출입문, 출입구 셔터)	· 출입문 보수 - 출입문(2-3) 파손부위 수리 및 보수 · 출입셔터 보수 - 작동이 중지된 셔터문 보수	좌동		관리사무소 요구 및 순찰 적발

□ 현장사진(시공전)

진출입데크(2-4) 볼라드 제거, 안전그레이팅 교체	진출입데크(2-4)
진출입데크(2-2)	진출입데크(2-3) 후면
2-3 출입문 보수	2-4 셔터문 보수

Ⅲ		검토의견

□ 스쿠버 수영장 외곽 트랜치 일부 보수

◦ 수영장 트랜치 1m 보수

□ 진출입 데크 볼라드 제거

◦ 진출입구(2-2, 2-3, 2-4) 데크 전면

2-2(5개), 2-3(3개, 후면 3개), 2-4(3개) 등 총 14개 제거후 폐기물 처리

□ 진출입 데크 그레이팅 교체

◦ 진출입구(2-2, 2-3, 2-4) 구형그레이팅을 안전그레이팅으로 교체(34m)

□ 2-3 출입문 보수

◦ 출입문(2-3) 파손부위 수리 및 보수

□ 2-4 출입셔터 보수

- 작동이 중지된 셔터문 보수

Ⅳ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 5,175천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사에 작업지시하여 조속히 보수하고, 추후 정산처리코자 함.

별첨  제2수영장 스킨스쿠버장 남/여 탈의실 보수 등 설계내역서 1부.  끝.